Import bei fehlenden Lagekoordinaten

Beim Import von Netzdaten aus älteren Rohrnetzberechnungsprogrammen kommt es manchmal vor, dass die Berechnung nur tabellarisch erfogte, und den Knoten keine Lagekoordinaten zugewiesen wurden. Zwar ist es grundsätzlich auch in MIKE URBAN möglich, ohne Lagekoordinaten zu arbeiten, die vielen Vorteile einer Darstellung im Lageplan gehen aber dadurch verloren.

Um trotz fehlender Lagekoordinaten rasch eine lagerichtige Darstellung zu erreichen, ordnet man die Knoten provisorisch in einem Kreis um das Bearbeitungsgebiet herum an. Dann verschiebt man die Knoten auf einem lagerichtigen Hintergrund einzeln an die richtige Stelle. Die Leitungen, die gemeinsam mit den Knoten importiert worden sind und Verknüpfungen aufweisen, wandern mit den Knoten in die korrekte Position.

1. Transferieren Sie die Daten des Fremdprogramms in eine Tabellenkalkulation.

2. Fügen Sie neue Spalten für die X-Koordinaten und für die Y-Koordinaten ein, sowie eine Spalte, in der Sie die Zeilen durchnummerieren. Anschließend fügen Sie die beiden Formeln in der X- bzw. Y-Spalte ein. Für die Variablen können Sie Tabellenbereiche benennen oder stattdessen herkömmliche Zellbezüge anwenden.

X = MitteX + Radius * COS( (Zeilennummer * Gradschritt) / 180 * PI() )
Y = MitteY + Radius * SIN( (Zeilennummer * Gradschritt) / 180 * PI() )
mit
MitteX: X-Koordinate des Kreismittelpunktes
MitteY: Y-Koordinate des Kreismittelpunktes
Radius: Kreisradius
Zeilennummer: fortlaufende Nummer der Zeile, von 1 beginnend
Gradschritt: Schrittweite in Grad, z.B. 2 wenn Sie max. 180 Knoten haben

3. Importieren Sie die Daten mit Hilfe der MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle aus der Tabelle. Nach dem erfolgreichen Import könnte das Ergebnis etwa so aussehen:

3. Beginnen Sie mit den Editieren und verschieben Sie die Knoten.