Datenprüfung – speziell in der Kanalisation

&#9668 Zurück zu Datenprüfung – Netztopologie
Weiter nach Datenprüfung – speziell in der Wasserversorgung &#9658

Fließrichtung

Sind alle Haltungen in Fließrichtung orientiert? An den Auslaufpunkt stellen und Netzverfolgung rückwärts durchführen. Solange keine Ergebnisdatei geladen: anhand der VonKnoten - NachKnoten. Auswahl umkehren, um fehlende Netzteile zu finden. (An Unterbrechungen kann man weitere Fahne setzen.)

Hochpunkte im Kanal

Sofern alle Haltungen in Fließrichtung orientiert sind, weist negatives Gefälle auf Hochpunkte im Netz hin. Slope_C

Schacht vs Haltungssohlen

Abstich

Absturz