Datenprüfung - Wertebereiche

&#9668 Zurück zu Datenprüfung - Einleitung
Weiter nach <Link einfügen> &#9658

Fehlende Werte oder Ausreißer

Die Suche nach fehlenden Werten oder Ausreißern, das sind auffällige Abweichungen nach oben oder unten, ist ganz einfach. Trotzdem werden Daten oft unkontrolliert an den Modellierer übergeben, und dementsprechend treten bereits bei dieser Prüfung viele Unregelmäßigkeiten zu Tage.

Tabellenkalkulationsprogramm

Markieren Sie den Datenbereich in Ihrer Tabelle und verwenden Sie den Befehl "Daten > Sortieren" um die Tabelle nach einem interessanten Attribut (Spalte) zu sortieren.

ArcMap

(1) Fügen Sie die interessanten Datensätze zu einem neuen ArcMap-Dokument hinzu; das können beispielsweise Shape-Dateien sein, die Sie vor dem Import inspizieren möchten.

(2) Öffnen Sie die Attributtabelle.

(3) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf und wählen Sie "Sortieren".

Zur Vertiefung kann man nach einem bestimmtes Attribut, beispielsweise nach der Geländehöhe, auch farblich klassifizieren, um Punkte zu finden, die zwar im normalen Wertebereich liegen, aber lokale Fehler darstellen.

MIKE URBAN

Prüfungen im Kanalnetz

eventuell auch Haltungslänge prüfen, vor allem wegen sehr kurzer Haltungen. spätestens in MIKE URBAN mit Length_C.

Doppelte Feldeinträge suchen

Felder, die angeblich eine eindeutige ID enthalten, auf Duplikate prüfen:

In Excel

http://www.excel-easy.com/examples/find-duplicates.html

In ArcMap

Feldstatistik durchführen und das Ergebnis wieder reinjoinen; alle > 1 filtern