Import und Export - eine Einleitung

Netzdaten importieren

Netzdaten werden üblicherweise mit der MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle eingelesen. Sie bietet umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen, Berechnungen auszuführen, Lageungenauigkeiten zu bereinigen, und vieles mehr.

Folgende Datenformate lassen sich einlesen (Liste nicht vollständig):

Excel-Tabellen (*.xls)

Access-Datenbanken (*.mdb)

Text-Tabellen (*.txt, *.tab, *.csv)

AutoCAD (*.dwg, *.dxf)

MapInfo

ESRI Personal Geodatabase (*.mdb)

ESRI Shape (*.shp etc.)

Simple XML

Weiters werden unter anderem folgende produktspezifischen Datenmodelle unterstützt:

MIKE URBAN (*.mdb)

MOUSE

EPA SWMM5 (*.inp)

EPA EPANET2 (*.inp)

MIKE NET (*.gdb) - nur bis zur Version 2011 1) Es wird empfohlen, den Import aus MIKE NET mit Administrator-Rechten durchzuführen. Ohne Administrator-Rechte wird der Import sehr langsam, weil das von den Interbase-Treibern nicht unterstützte Hyperthreading nicht umgangen werden kann.

Hystem-Extran (*.mdb)

BaSYS Abwasser (*.mdb)

BaSYS Wasser (*.mdb)

Alternativ zur Import-Export-Schnittstelle kann ArcMap verwendet werden, um Netzelemente direkt in die Projektdatenbank einzufügen. Dieser Weg ist manchmal schneller und einfacher, ist allerdings weniger abgesichert, als die Import-Export-Schnittstelle.

Die lagerichtige Darstellung bietet wesentliche Vorteile beim Bearbeiten der Daten und der Analyse der Ergebnisse. Mit einigen Handgriffen lassen sich Netzdaten aber auch bei fehlenden Lagekoordinaten importieren.

Zeitserien importieren

Für die dynamische Simulation benötigt man Ganglinien. Beispielsweise sind das in der Wasserversorgung Verbrauchsganglinien, in der Siedlungsentwässerung Niederschlagsdaten.

Zeitserien im ASCII-Format

Zeitserien aus MS Excel

Netzdaten exportieren

Auch zum Exportieren kann die MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle herangezogen werden. Sie bietet ähnlich umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen und Berechnungen auszuführen, wie beim Importieren.

Der Export von Netzdaten nach CAD wird über eine kleine Extension zu ArcMap bewerkstelligt.

MIKE URBAN Datenbank

MIKE URBAN speichert die Netzdaten in einer "Personal Geodatabase" oder "File Based Geodatabase". Programme, die auf dem gleichen Rechner installiert sind wie MIKE URBAN und ESRI-Technologie (ArcObjects) nutzen, können auf diese Daten unmittelbar zugreifen. Unter Umständen kann man so die Import-Export-Schnittstelle umgehen und Daten direkt austauschen.

Möchte man von einem Computer ohne MIKE URBAN aus die MIKE URBAN Datenbank öffnen, muss man die kostenlosen "MIKE URBAN Class Extensions" installieren, zu finden auf der MIKE Software DVD oder auf der Webseite des DHI2) auf der Webseite zur Zeit nicht zu finden, Stand 28.5.2008 . Dies gilt sowohl für den lesenden, als auch den schreibenden Zugriff! Class Extensions legen Beziehungen zwischen Elementen auf Datenbankebene fest, die Datenbankintegrität ist dadurch unabhängiger von der laufenden Applikation.