Import und Export - eine Einleitung

Netzdaten importieren

Netzdaten werden üblicherweise mit der MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle eingelesen. Sie bietet umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen, Berechnungen auszuführen, Lageungenauigkeiten zu bereinigen, und vieles mehr.

Folgende Datenformate lassen sich einlesen (Liste nicht vollständig):

Excel-Tabellen (*.xls)

Access-Datenbanken (*.mdb)

Text-Tabellen (*.txt, *.tab, *.csv)

AutoCAD (*.dwg, *.dxf)

MapInfo

ESRI Personal Geodatabase (*.mdb)

ESRI Shape (*.shp etc.)

Simple XML

Weiters werden unter anderem folgende produktspezifischen Datenmodelle unterstützt:

MIKE URBAN (*.mdb)

MOUSE

EPA SWMM5 (*.inp)

EPA EPANET2 (*.inp)

ISYBAU XML

Hystem-Extran (*.mdb)

BaSYS Abwasser (*.mdb)

BaSYS Wasser (*.mdb)

Import gemäß "Schnittstelle Digitaler Wasserleitungskataster" (Österreich)

MIKE NET (*.gdb) - nur bis MIKE URBAN 2011 1) Es wird empfohlen, den Import aus MIKE NET mit Administrator-Rechten durchzuführen. Ohne Administrator-Rechte wird der Import sehr langsam, weil das von den Interbase-Treibern nicht unterstützte Hyperthreading nicht umgangen werden kann.

Alternativ zur Import-Export-Schnittstelle kann ArcMap verwendet werden, um Netzelemente direkt in die Projektdatenbank einzufügen. Dieser Weg ist manchmal schneller und einfacher, ist allerdings weniger abgesichert, als die Import-Export-Schnittstelle.

Die lagerichtige Darstellung bietet wesentliche Vorteile beim Bearbeiten der Daten und der Analyse der Ergebnisse. Mit einigen Handgriffen lassen sich Netzdaten aber auch bei fehlenden Lagekoordinaten importieren.

Zeitserien importieren

Für die dynamische Simulation benötigt man Ganglinien. Beispielsweise sind das in der Wasserversorgung Verbrauchsganglinien, in der Siedlungsentwässerung Niederschlagsdaten.

Zeitserien im ASCII-Format

Zeitserien aus MS Excel

Netzdaten exportieren

Auch zum Exportieren kann die MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle herangezogen werden. Sie bietet ähnlich umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen und Berechnungen auszuführen, wie beim Importieren.

Der Export von Netzdaten nach CAD wird über eine kleine Extension zu ArcMap bewerkstelligt.

Export von Netzdaten in Shape-Dateien