Import GEONIS

Letzte Änderung mit MIKE URBAN 2019

Einleitung

Der Import GEONIS wird mit MIKE URBAN+ (Release: Mai, 2019) auf Grund folgender Neuerungen wesentlich vereinfacht: - MIKE URBAN+ unterstützt den Datentyp GUID (Globally Unique Identifier) der auch in GEONIS verwendet wird. - In MIKE URBAN+ kann ein Einzugsgebiet auf mehrere Knoten (z.B. Regenwasser, Schmutzwasser) zugeteilt werden.

Da diese Punkte noch nicht in MIKE URBAN 2019 möglich sind, gestaltet sich der Import etwas komplizierter und wird hier nur beispielsweise für Knoten und Haltungen erklärt / durchgeführt.

Beteiligte Dateien und Tabellen

Aus der GEONIS-Datenbank werden die folgenden Dateien für den Import verwendet:

AWK_Abwasserknoten

AWK_Haltung

Beim Importieren nach MIKE URBAN werden die Daten in folgende MOUSE-Tabellen geschrieben:

Knoten (msm_Node)

Haltungen (msm_Link)

Vorbereitungen in ArcGIS

Als eindeutiges Feld (in MIKE URBAN: MUID) wird in den Dateien AWK_Abwasserknoten und AWK_Haltung das Feld "Bezeichnung" verwendet. Dazu muss in einem ersten Schritt aber überprüft und sichergestellt werden, dass jede Reihe eine Bezeichnung (ID) hat und dass diese eindeutig ist. Auf unserer Seite Datenprüfung – Wertebereiche findet sich dazu eine Anleitung. Die Reihenfolge zur Bearbeitung ist die folgende:

Fehlende Werte in ArcMap suchen und eindeutige ID vergebe

Doppelte Feldeinträge in Excel suchen und mit eindeutiger Bezeichnung versehen

Da MIKE URBAN mit den Datentyp GUID nicht lesen kann, muss außerdem noch ein Feld vom Typ Text mit 40 Zeichen in der Attributtabelle ergänzt werden. Dazu findet sich hier eine Anleitung.