Import aus einer ESRI Personal-Geodatabase nach MOUSE

Ähnliche Seiten:

Import und Export

Um den Import durchzuführen, laden Sie die Import-Konfigurationsdatei für den Spezialeditor herunter.

Wenn Sie möchten, können Sie den Import anhand von Beispiel-Geodatabase ausprobieren.

Quelle

Die Import-Konfigurationsdatei basiert auf einer ESRI Personal Geodatabase, die zwei Shape-Dateien enthält. Näheres zu den Shape-Dateien finden Sie auf folgenden Seiten: ESRI Shape-Dateien

Festlegen der Aufgabe mit der Datenquelle

(1) Starten Sie im Menü "Datei" den "Import/Export..." und gehen Sie mit "Next" zum nächsten Schritt.

(2) Verwenden Sie den Spezialeditor und öffnen Sie mit [...] die Konfiguration "IMPORT_Knot+Halt_ausSHP.xml".

(3) Klicken Sie auf "Next". Der Spezialeditor öffnet sich. Links sehen Sie eine Aufgabe "IMPORT_Knot+Halt_ausSHP". Wenn Sie auf die Aufgabe doppelklicken, öffnen sich die darunter liegenden Tabellenkonfigurationen.

(4) In der Aufgabe "IMPORT_Knot+Halt_ausSHP" müssen Sie auf der rechten Seite im Register "Allgemein" unter "Quelle" das Verzeichnis auswählen, in dem die Shapefiles stehen. Löschen Sie dazu den Text, drücken Sie auf [...] und wählen Sie das Verzeichnis.

Die übrigen Register (Quelle, Ziel, Brücke, Toplogie) brauchen Sie nicht zu verändern. Der Import ist folgendermaßen konfiguriert:

In MIKE URBAN eventuell bereits vorhandene Datensätze vom Typ Knoten und Haltungen werden vorab gelöscht.

Es wird keine topologische Bereinigung durchgeführt, die Haltungen müssen in den Shape-Dateien bereits sauber auf die Schächte geschnappt sein.