Import aus einer ESRI Personal-Geodatabase nach MOUSE

Ähnliche Seiten:

Import und Export

Um den Import durchzuführen, laden Sie die personal_gbd.zipImport-Konfigurationsdatei}} für den Spezialeditor herunter.

Wenn Sie möchten, können Sie den Import anhand von Beispiel-Geodatabase ausprobieren.

Quelle

Die Import-Konfigurationsdatei basiert auf einer ESRI Personal Geodatabase, die zwei Shape-Dateien enthält. Näheres zu Shape-Dateien finden Sie auf folgenden Seiten: ESRI Shape-Dateien

Festlegen der Aufgabe mit der Datenquelle

(1) Starten Sie im Menü "Datei" den "Import/Export..." und gehen Sie mit "Next" zum nächsten Schritt.

(2) Verwenden Sie den Spezialeditor und öffnen Sie mit [...] die entzippte Konfigurationsdatei "Import_Personal_GDB".

(3) Klicken Sie auf "Next". Der Spezialeditor öffnet sich. Links sehen Sie eine Aufgabe "IMPORT_Personal_GDB". Wenn Sie auf die Aufgabe doppelklicken, öffnen sich die darunter liegenden Tabellenkonfigurationen.

(4) In der Aufgabe "IMPORT_Personal_GDB" müssen Sie auf der rechten Seite im Register "Allgemein" unter "Quelle" das Verzeichnis auswählen, in dem Ihre Geodatenbank liegt. Löschen Sie dazu den Text, drücken Sie auf [...] und wählen Sie das Verzeichnis.

Diese Geodatenbank beinhaltet beispielsweise zwei Shape-files: Knoten und Haltungen.

Die übrigen Register (Quelle, Ziel, Brücke, Toplogie) brauchen Sie nicht zu verändern. Der Import ist folgendermaßen konfiguriert:

In MIKE URBAN eventuell bereits vorhandene Datensätze vom Typ Knoten und Haltungen werden vorab gelöscht.

Es wird keine topologische Bereinigung durchgeführt, die Haltungen müssen in den Shape-Dateien bereits sauber auf die Schächte geschnappt sein.

Wenn Sie die Geodatenbank mit MIKE Urban verbunden haben, ist der Rest gleich wie bei dem Import eines Shape-files. Steigen Sie also weiterführend ein, bei:

Festlegen der Tabellenkonfiguration (Schritt 5) im Kapitel Import von Knoten und Haltungen aus ESRI Shape-Dateien nach MOUSE - wenn Sie Haltungen und Knoten nach MOUSE importieren möchten.

Schritt 5 im Kapitel Import von Einzugsgebieten aus ESRI Shape-Dateien nach MOUSE - wenn Sie Einzugsgebiete nach MOUSE importieren möchten

Schritt 5 im Kapitel ESRI Shape-Dateien (*.shp etc.) – Wasserversorgungsleitungen nach EPANET - wenn Sie Wasserversorgungsleitungen nach EPANET importieren möchten.