Import von Regendaten aus Textdateien

Bevor Regendaten nach MIKE URBAN importiert werden können, ist in der Regel die Bearbeitung der Textdatei notwendig.

Dazu bieten sich reguläre Ausdrücke (regular expressions) an, eine besonders mächtige Methode zum Suchen und Ersetzen von Text. Im Text-Editor EditPad sieht das Ganze so aus:

regular-expressions.info ist eine ausgezeichnete Referenz mit Quickstart, aber auch vielen ausführlichen Beispielen.

RegExr ist ein Online-Tool, um Reguläre Ausdrücke zu lernen und gleich zu testen, so auch das obige Beispiel.

Regendaten, die in einer Textdatei gespeichert sind, kann man mit dem Zeitserien Editor nach MIKE URBAN importieren.

(1) Der Zeitserien-Editor wird direkt in MIKE URBAN geöffnet: Bearbeiten > Zeitserien...

(2) Im Zeitserien-Editor:

ListenpunktDatei > Öffnen...

In der Liste "ASCII Timeseries Bridge (General)" auswählen

(3) Im Zeitserien-Editor wird unter "File path" die zu importierende Textdatei ausgewählt. Im Weiteren beschreiben Sie das Format Ihrer Textdatei, damit MIKE URBAN die Daten im Anschluss richtig importieren kann.

Am besten lässt sich das mit einem Beispiel beschreiben: 12.08.2016

Anleitung

Im folgenden Ausschnitt aus einer ERF-Datei sieht man in der dritten Zeile MUID, Sohlhöhe, kritische Höhe und Geländehöhe. Die kritische Höhe ist 0.

[Node]
Event_definition = 120, 100
Geometry_data = 'B4.1502', 17.86, 0, 21.32
Hmax = 1, '1961-06-13 16:04:48', 21.79153168896013

Eine relativ einfache Lösung besteht darin, in der ERF-Datei die kritische Höhe gleich der Geländehöhe zu setzen.

Der reguläre Suchausdruck ^(\s*Geometry_data = '.+?',\s*[\d.]*),\s*[\d.]*,(\s*[\d.]*)$ findet alle Geometrie-Zeilen von Knoten und bildet dabei zwei Gruppen. Gemeinsam mit dem Ersetzen-Ausdruck ,, wird der Abschnitt folgendermaßen überarbeitet:

[Node]
Event_definition = 120, 100
Geometry_data = 'B4.1502', 17.86, 21.32, 21.32
Hmax = 1, '1961-06-13 16:04:48', 21.79153168896013

Wenn man Suchen und Ersetzen auf das ganze Dokument ausdehnt, werden alle kritischen Höhen auf die Geländehöhen gesetzt. Anschließen lässt sich die ERF-Datei in MIKE View wie gewohnt auswerten.

Weiterführende Links

Lassen Sie sich durch die Zeichenketten nicht verwirren, Sie müssen die Syntax auch gar nicht verstehen, um die Lösung anzuwenden.

Wenn Sie sich trotzdem interessieren: