Import Schnittstelle des Wasserleitungskatasters

Letzte Änderung 21.12.2015

Einleitung

MIKE URBAN unterstützt den Import von grundlegenden Kanaldaten aus dem Austauschformat des Wasserleitungskatasters der Schnittstelle der Bundesländer Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Die Schnittstelle ist erweiterbar. Wenden Sie sich bitte an den Support, wenn Ihnen die vorliegenden Möglichkeiten nicht genügen.

Um den Import durchzuführen, laden Sie die IMPORT_Wasserleitungskataster für den Spezialeditor herunter.

Festlegen der Aufgabe mit der Datenquelle

(1) Starten Sie im Menü "Datei" den "Import/Export..." und gehen Sie mit "Next" zum nächsten Schritt.

(2) Verwenden Sie den Spezialeditor und öffnen Sie mit [...] die Konfiguration "IMPORT_Wasserleitungskataster.xml".

(3) Klicken Sie auf "Next". Der Spezialeditor öffnet sich. Links sehen Sie eine Aufgabe "IMPORT_Wasserleitungskataster". Wenn Sie auf die Aufgabe doppelklicken, öffnen sich die darunter liegenden Tabellenkonfigurationen.

(4) In der Aufgabe "IMPORT_Wasserleitungskataster" müssen Sie auf der rechten Seite im Register "Allgemein" unter "Quelle" das Verzeichnis auswählen, in dem die Shapefiles stehen. Löschen Sie dazu den Text, drücken Sie auf [...] und wählen Sie das Verzeichnis.

Die übrigen Register (Quelle, Ziel, Brücke, Toplogie) brauchen Sie nicht zu verändern. Der Import ist folgendermaßen konfiguriert:

In MIKE URBAN eventuell bereits vorhandene Datensätze vom Typ Knoten und Haltungen werden vorab gelöscht.

Es wird eine topologische Bereinigung mit der Schnappdistanz 0,1 m durchgeführt; unsauber digitalisierte Leitungsenden werden zusammengeführt und Knoten ergänzt.

Festlegen der Tabellenkonfigurationen

(5) Markieren Sie nacheinander die einzelnen Tabellekonfigurationen (Leitungen, Einbauten, Sonderbauwerk-Wasserspeicherung).

Im Register "Allgemein" entfernen Sie den Text und klicken auf [...]. MIKE URBAN bietet Ihnen nun die Shapefiles zur Auswahl an, die sich im angegebenen Verzeichnis befinden. Wählen Sie das Shapefile ohne den Nachsatz "_Geometry".

(6) Im Register "Zuweisung" wird die eigentliche Verknüpfung zwischen externen Attributen und den Attributen in der MIKE URBAN Datenbank mittels spezieller Feldzuweisungen hergestellt. Die drei +++ müssen durch den Feldnamen im Shapefile ersetzt werden. Nicht benötigte Zuweisungen können gelöscht, oder mit der Raute # auskommentiert werden.

Anschließend stellt die Import-Konfiguration den Zusammenhang zwischen den externen Tabellenspalten den MIKE URBAN-Attributen her. Folgende Elemente werden importiert:

Leitungen

Einbauten

Sonderbauwerk-Wasserspeicherung

Die Elemente Hausanschlussleitung, Absperrarmatur, Froschklappe, Regelarmatur, Rohrnetztrenner, Wasserzähler werden nicht importiert, und müssen, wenn gewünscht, im Modell nachgeführt werden.

Es ist zu beachten, dass in der Schnittstelle der Bundesländer die Verpflichtung besteht, Attributwerte einzugeben. Daher gilt folgende Regelung:

Feldtyp	Feldinhalt
in Zahlenfeldern	-1 für unbekannt
in Textfeldern	U für unbekannt

Der Fall "99 - Tätigkeit wurde nicht durchgeführt" ist für die importierten Folder irrelevant.

Technische Details

Leitungen

Wasserleitungskataster Schnittstelle	MIKE URBAN (mw_Pipe)
Leitungs-ID	L_ID	MUID
Bezeichnung	L_BEZ	Asset
Art der Leitung	L_ART	Description
ZL	ZL - Zubringerleitung
VL	VL - Versorgungsleitung
NF	NF - nicht förderungsfähige Leitung
Material	L_MAT	Material
Durchmesser	L_DN	Diameter
Druckstufe	L_PN	PN
Inbetriebnahme	L_INBE	CYEAR

Hausanschlussleitungen werden derzeit nicht importiert.

Einbauten

Wasserleitungskataster Schnittstelle	MIKE URBAN (mw_Junction)
Einbauteil-ID	E_ID	MUID
Bezeichnung	E_BEZ	Asset
Art des Einbauteils	E_ART	Description
DRED	DRED - Druckreduktion
HYO	HYO - Oberflurhydrant
HYU	HYU - Unterflurhydrant
Inbetriebnahme	E_INBE	CYEAR
Gelände-OK	E_GOK	Z
Höhe	E_HOEHE	ELEV

Ober- und Unterflurhydranten brauchen keine weitere Bearbeitung. Die Druckreduktionen müssen in MIKE URBAN durch ein Druckreduktionsventil ersetzt werden. Andere Armaturen (z.B.: Regelarmatur) müssen in MIKE URBAN individuell gesetzt werden.

Sonderbauwerk-Wasserspeicherung

Wasserleitungskataster Schnittstelle	MIKE URBAN (mw_Tank)
Speicherbauwerks-ID	SP_ID	MUID
Bezeichnung	SP_BEZ	Asset
Art des Speicherbauwerks	SP_ART	Description
HB	HB - Hochbehälter
TB	TB - Tiefbehälter
WT	WT - Wasserturm

Wasserspeicherungen werden als Behälter lediglich mit ihrer Lage importiert. Attribute wie Druckhöhe oder Wassertiefe müssen in MIKE URBAN ergänzt werden.

Anhang: Tabellenkonfigurationen

Pipes

# Geometrie shape = shape # # Leitungs-ID MUID = L_ID # # Bezeichnung Asset = L_BEZ WHERE L_BEZ <> 'U' # # Art der Leitung Description = 'ZL - Zubringerleitung' WHERE L_ART = ZL Description = 'VL - Versorgungsleitung' WHERE L_ART = VL Description = 'NF - nicht förderungsfähige Leitung' WHERE L_ART = NF # # Material Material = L_MAT # # Durchmesser Diameter = L_DN WHERE L_DN <> -1 # # Druckstufe PN = L_PN WHERE L_PN <> -1 # # Inbetriebnahme CYEAR = L_INBE WHERE L_INBE <> -1 # # DataSource DataSource = 'Schnittstelle Wasserleitungskataster' # # Element_S = GIS Element_S = 2

Nodes

# Geometrie shape = shape # # Einbauteil-ID MUID = E_ID # # Bezeichnung Asset = E_BEZ WHERE E_BEZ <> 'U' # # Art des Einbauteils Description = 'DRED - Druckreduktion' WHERE E_ART = 'DRED' Description = 'HYO - Oberflurhydrant' WHERE E_ART = 'HYO' Description = 'HYU - Unterflurhydrant' WHERE E_ART = 'HYU' # Andere Einbauteile werden nicht importiert # # Inbetriebnahme CYEAR = E_INBE WHERE E_INBE <> -1 # # Gelände-OK Z = E_GOK WHERE E_GOK <> -1 # # Höhe ELEV = E_HOEHE WHERE E_HOEHE <> -1 ELEV = E_GOK - E_TIEFE WHERE E_TIEFE <> -1 # # DataSource DataSource = 'Schnittstelle Wasserleitungskataster' # # Element_S = GIS Element_S = 2

Wasserspeicherung

# Geometrie shape = shape # # Speicherbauwerks-ID MUID = SP_ID # # Bezeichnung Asset = SP_BEZ WHERE SP_BEZ <> 'U' # # Art des Speicherbauwerks Description = 'HB - Hochbehälter' WHERE SP_ART = 'HB' Description = 'TB - Tiefbehälter' WHERE SP_ART = 'TB' Description = 'WT - Wasserturm' WHERE SP_ART = 'WT' # # DataSource DataSource = 'Schnittstelle Wasserleitungskataster' # # Element_S = GIS Element_S = 2