River/Urban Links

Für die Bearbeitung von komplexen Fragestellungen kann MIKE URBAN mit anderen DHI-Programmen gemeinsam betrieben werden (gekoppelte Modellierung).

Sollen zum Beispiel zusätzlich zur hydraulischen Analyse der Kanalisation auch die Auswirkungen der Mischwasserentlastungen auf den Vorfluter detailliert untersucht werden, dann kann man dafür MIKE URBAN mit dem Fließgewässermodell MIKE 11 koppeln. River/Urban Links sind die Schnittstellen zwischen diesen beiden Modellen, also die Übergabepunkte, wo Information zwischen MIKE URBAN und MIKE 11 ausgetauscht wird.

River/Urban Links können nicht innerhalb von MIKE URBAN erstellt werden. Für die Kopplung von MIKE URBAN und MIKE 11 benötigen Sie die Software MIKE FLOOD.

Innerhalb von MIKE FLOOD können Sie im Lageplan (Seite "Link Definitions") neue River/Urban Links erstellen: Rechter Mausklick innerhalb des Lageplans > Kontext Menü: Link river branch to MIKE URBAN

Klicken zum Vergrößern

Im folgenden Dialogfeld stehen 4 Typen zur Auswahl.

Klicken zum Vergrößern

MIKE 11 WSP-Randbedingung

Eine Wasserspiegel-Randbedingung in MIKE 11 ist, wie der Name schon sagt, am Anfang oder Ende eines Gewässerabschnittes (MIKE 11 Branch) definiert.

Sehr häufig wird in einem Fließgewässermodell für die obere Randbedingung ein Zufluss und für die untere Randbedingung ein Wasserspiegel oder eine Pegelkurve (Wasserstands-Abfluss-Beziehung) verwendet. Eine MIKE 11 WSP-Randbedingung ist daher typischerweise am Ende eine Gewässerabschnittes definiert (untere Randbedingung).

Der River/Urban Link (MIKE 11 WSP-Randbedingung) wird daher verwendet, wenn ein Fließgewässerabschnitt in die Kanalisation einmündet (MIKE 11 => MIKE URBAN).

Details der Kopplung:

Kopplung zwischen einer MIKE 11 WSP-Randbedingung und einem MIKE URBAN Schacht

MIKE 11 übergibt einen Abfluss an MIKE URBAN

MIKE URBAN übergibt einen WSP an MIKE 11

Abfluss kann in beide Richtungen erfolgen, also auch von MIKE URBAN nach MIKE 11, wenn der WSP im Schacht höher liegt als im Gewässer.

MIKE URBAN Auslauf

Der River/Urban Link (MIKE URBAN Auslauf) wird verwendet, wenn die Kanalisation in ein Fließgewässer einleitet. Es ist also ein MIKE URBAN Auslauf mit

MIKE URBAN Wehr

MIKE URBAN Pumpe