River/Urban Links

Für die Bearbeitung von komplexen Fragestellungen kann MIKE URBAN mit anderen DHI-Programmen gemeinsam betrieben werden (gekoppelte Modellierung).

Sollen zum Beispiel zusätzlich zur hydraulischen Analyse der Kanalisation auch die Auswirkungen der Mischwasserentlastungen auf den Vorfluter detailliert untersucht werden, dann kann man dafür MIKE URBAN mit dem Fließgewässermodell MIKE 11 koppeln. River/Urban Links sind die Schnittstellen zwischen diesen beiden Modellen - also die Übergabepunkte, wo Information zwischen MIKE URBAN und MIKE 11 ausgetauscht wird.

River/Urban Links können nicht innerhalb von MIKE URBAN erstellt werden. Für die Kopplung von MIKE URBAN und MIKE 11 benötigen Sie die Software MIKE FLOOD.

Innerhalb von MIKE FLOOD können Sie im Lageplan (Seite "Link Definitions") neue River/Urban Links erstellen: Rechter Mausklick innerhalb des Lageplans > Kontext Menü: Link river branch to MIKE URBAN

Klicken zum Vergrößern

Im folgenden Dialogfeld stehen 4 Typen zur Auswahl:

Klicken zum Vergrößern

MIKE 11 WSP-Randbedingung

Eine Wasserspiegel-Randbedingung in MIKE 11 ist, wie der Name schon sagt, am Anfang oder Ende eines Gewässerabschnittes (MIKE 11 Branch) definiert.

Sehr häufig wird in einem Fließgewässermodell für die obere Randbedingung ein Zufluss und für die untere Randbedingung ein Wasserspiegel oder eine Pegelkurve (Wasserstands-Abfluss-Beziehung) verwendet. Eine MIKE 11 WSP-Randbedingung ist daher typischerweise am Ende eines Gewässerabschnittes definiert (untere Randbedingung).

Der River/Urban Link (MIKE 11 WSP-Randbedingung) wird daher verwendet, wenn ein Fließgewässerabschnitt in die Kanalisation einmündet (MIKE 11 => MIKE URBAN).

Details der Kopplung:

Kopplung zwischen einer MIKE 11 WSP-Randbedingung und einem MIKE URBAN Schacht

MIKE 11 übergibt einen Abfluss an MIKE URBAN

MIKE URBAN übergibt einen WSP an MIKE 11

Abfluss kann in beide Richtungen erfolgen (also auch von MIKE URBAN nach MIKE 11, wenn der WSP im Schacht höher liegt als im Gewässer).

MIKE URBAN Auslauf

Der River/Urban Link (MIKE URBAN Auslauf) wird verwendet, wenn die Kanalisation in ein Fließgewässer einleitet (MIKE URBAN => MIKE 11).

Dabei wird ein MIKE URBAN Auslauf mit einem MIKE 11 Branch gekoppelt. Der Auslauf kann an einer beliebigen Stelle im Gewässerabschnitt einmünden. Im Kopplungsdialog wird dafür der Gewässerabschnitt und die gewünschte Stationierung eingegeben.

Der MIKE URBAN Auslauf kann NICHT mit einer Stelle gekoppelt werden, für die eine WSP-Randbedingung in MIKE 11 definiert ist. In diesem Fall muss eine andere Art der Kopplung (MIKE 11 WSP-Randbedingung) verwendet werden.

Wird der MIKE URBAN Auslauf mit dem Anfang eines Gewässerabschnittes gekoppelt, dann ist Vorsicht geboten. In der Regel ist in MIKE 11 am Anfang eines Gewässerabschnittes eine obere Randbedingung (Zufluss) definiert, die nicht automatisch durch die Kopplung deaktiviert wird. Um zu verhindern, dass zusätzlich zum Abfluss aus dem MIKE URBAN Modell auch noch die obere Randbedingung wirkt, muss diese in MIKE 11 abgeschaltet werden. Dafür wird entweder die obere Randbedingung auf einen Abfluss von 0 m3/s reduziert oder gleich gänzlich durch einen geschlossenen Rand (closed boundary) ersetzt.

Details der Kopplung:

Kopplung zwischen einem MIKE URBAN Auslauf und einem Gewässerabschnitt (MIKE 11 Branch)

MIKE URBAN Auslauf darf keine Q/H Beziehung aufweisen

MIKE URBAN übergibt einen Abfluss an MIKE 11

MIKE 11 übergibt einen WSP an MIKE URBAN

Abfluss kann in beide Richtungen erfolgen, also bei entsprechenden hydraulischen Bedingungen auch von MIKE 11 => MIKE URBAN

Abbildung aus dem MIKE FLOOD User manual (Seite 20):

Klicken zum Vergrößern

MIKE URBAN Wehr

Über diese Kopplung kann ein Wehr in MIKE URBAN mit einem Gewässerabschnitt in MIKE 11 verbunden werden. Der Überfall kann an einer beliebigen Stelle im Gewässerabschnitt einmünden. Im Kopplungsdialog wird dafür der Gewässerabschnitt und die gewünschte Stationierung eingegeben.

In MIKE URBAN darf für das Wehr kein "Nach Knoten" definiert sein (der entlastete Abfluss wird also aus dem Kanalmodell entfernt).

Die Kopplung wirkt nur in eine Richtung (MIKE URBAN => MIKE 11). Ein Rückfluss aus dem Gewässermodell in das Kanalmodell ist mit dieser Verbindung nicht möglich.

Abbildung aus dem MIKE FLOOD User manual (Seite 21):

Klicken zum Vergrößern

MIKE URBAN Pumpe

Über diese Kopplung kann eine Pumpe in MIKE URBAN mit einem Gewässerabschnitt in MIKE 11 verbunden werden. Die Einmündung kann an einer beliebigen Stelle im Gewässerabschnitt erfolgen. Im Kopplungsdialog wird dafür der Gewässerabschnitt und die gewünschte Stationierung eingegeben.

In MIKE URBAN darf für die Pumpe kein "Nach Knoten" definiert sein (die Pumpe fördert also aus dem Kanalmodell hinaus).

Die Kopplung wirkt nur in eine Richtung (MIKE URBAN => MIKE 11). Ein Rückfluss aus dem Gewässermodell in das Kanalmodell ist mit dieser Verbindung nicht möglich.