Webbasierte Basiskarten einbinden

Einleitung

In den vergangenen Jahren ist der webbasierte Zugang zu GIS-Daten immer selbstverständlicher geworden. Dazu haben die erreichbaren Downloadgeschwindigkeiten beigetragen, aber sicher auch die Verbreitung von Navigationssysteme und natürlich Google Inc.

Seit 2009 bietet ESRI Basiskarten zur Verwendung in ArcMap an.

http://resources.esri.com/arcgisonlineservices/index.cfm?fa=content

http://www.esri-germany.de/products/arcgis/arcgisonline/index.html

Was Sie benötigen

Für die Anwendung im urbanen Bereich sind vor allem zwei Basiskarten interessant:

World Street Map

Bild?

Auf World Street Map finden Sie in der Mitte der Seite neben dem Text "ArcGIS Desktop files" den Link zur LYR-Datei. Speichern Sie die Datei "World_Street_Map.lyr" auf Ihrem Rechner.

World Imagery

Nur in den Ballungsräumen Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck (Stand 2010) verfügbar.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9

In der Mitte der Seite finden Sie neben dem Text "ArcGIS Desktop files" den Link zur LYR-Datei. Speichern Sie die Datei "World_Imagery.lyr" auf Ihrem Rechner.

weitere Basiskarten

MIKE Urban 2011 basiert auf ArcGIS 10, und damit wird der OpenStreetMap-Layer zugänglich, der auch in kommerziellen Produkten weiterverwendet werden darf.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=3daa73d933b7415997c37145a6094fe0

Vorgehen Schritt für Schritt

(1) Legen Sie in den Eigenschaften des Datenrahmens das Koordinatensystem Ihrer Karte fest, falls Sie es noch nicht getan haben. Ohne Koordinatensystem kann die Basiskarte nicht richtig platziert werden.

(2) Fügen Sie Ihrer Karte mit ???? die gewünschte LYR-Datei hinzu1) Sie können die LYR-Datei auch direkt aus dem Explorer auf die Layersteuerung ziehen!

(3) Es erscheint eine "Warnung zu geographischen Koordinatensystemen", weil die Basiskarte nicht auf dem gleichen Spheroid definiert ist, wie das österreichische Gauß-Krüger-Koordinatensystem. Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Transformationen..." starten Sie die Eingabe der Transformationsparameter.

(4) Konvertieren Sie aus "GCS_WGS_1984" in "GCS_MGI" und legen Sie mit der Schaltfläche "Neu.." eine neue Transformation an.

(5) Nennen Sie die Transformation beispielsweise "WGS_1984_To_MGI". Als Methode wählen Sie "Koordinatenrahmen".

Die folgenden Transformationsparameter von WGS 1984 nach MGI weisen eine für GIS-Anwendungen ausreichende Genauigkeit auf:

Name	Wert
X-Achsen-Translation (Meter)	-577,326
Y-Achsen-Translation (Meter)	-90,129
Z-Achsen-Translation (Meter)	-463,919
X-Achsen-Rotation (Sekunden)	5,137
Y-Achsen-Rotation (Sekunden)	1,474
Z-Achsen-Rotation (Sekunden)	5,297
Maßstabsdifferenz (ppm)	-2,4232

CHECK:

"The only other difference is that the World Street Map is in Web Mercator – Auxiliary Sphere whereas the Data & Maps data is in GSC WGS84. ArcGIS is able to project the Data & Maps data to match the coordinate system of the World Street Map, just wanted to make sure that this is known."

Quelle: http://forums.arcgis.com/threads/7291-World-Street-Map-source-data

Technische Details

Sie binden die Basiskarten ein, indem Sie Ihrer Karte einen vorgefertigten Layer hinzufügen. Jedes Mal, wenn Sie die Karte öffnen, stellt ArcMap eine Verbindung zu einem Datenserver bei ESRI her und lädt die zum aktuellen Bildschirmausschnitt passenden Kacheln herunter. Um den Bedienungskomfort zu erhöhen, werden die Kacheln in einem Cache lokal zwischengespeichert.

Die Eingabe der Transformationsparameter ist für jede neue Karte erforderlich, außer man möchte ziemlich tief in die Konfiguration von ArcGIS eingreifen. LINK ZU ESRI GERMANY.

"European Address Locator" ???

Offene Fragen

Einbindung der Basiskarten in MIKE URBAN