Webbasierte Basiskarten einbinden

Einleitung

In den vergangenen Jahren ist der webbasierte Zugang zu GIS-Daten immer selbstverständlicher geworden. Dazu haben die erreichbaren Downloadgeschwindigkeiten beigetragen, aber sicher auch die Verbreitung von Navigationssysteme und natürlich Google Inc.

Was Sie benötigen

ESRI bietet seit 2009 Basiskarten an, die online als Hintergrund in ArcMap eingebunden werden können. Für die Anwendung im urbanen Bereich sind vor allem folgende Basiskarten interessant:

World Street Map

Auf World Street Map finden Sie in der Mitte der Seite neben dem Text "ArcGIS Desktop files" den Link zur LYR-Datei. Speichern Sie die Datei "World_Street_Map.lyr" auf Ihrem Rechner.

Die "World Street Map" steht allen ArcGIS Nutzern kostenlos für interne Zwecke zur Verfügung (lokal oder innerhalb einer Organisation). Eine externe Publikation oder kommerzielle Nutzung ist kostenpflichtig.1) http://www.esri-germany.de/products/arcgis/arcgisonline/index.html

World Imagery

Auf World Imagery finden Sie in der Mitte der Seite neben dem Text "ArcGIS Desktop files" den Link zur LYR-Datei. Speichern Sie die Datei "World_Imagery.lyr" auf Ihrem Rechner.

In Österreich sind derzeit (Stand 2010) nur die Ballungsräume Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck abgedeckt.

Die "World Imagery" steht allen ArcGIS Nutzern kostenlos für interne Zwecke zur Verfügung (lokal oder innerhalb einer Organisation). Eine externe Publikation oder kommerzielle Nutzung ist kostenpflichtig.1)

OpenStreeMap

Die nächste Version von MIKE Urban basiert auf ArcGIS 10, und damit wird der OpenStreetMap-Layer zugänglich werden.

"OpenStreetMap" darf auch kommerziellen Produkten weiterverwendet werden, sofern ein entsprechender Hinweis angebracht wird.

MIKE Urban 2009 bzw. ArcGIS 9.3 können auf diesen Layer nicht direkt zugreifen.

Vorgehen Schritt für Schritt

(1) Legen Sie in den Eigenschaften des Datenrahmens das Koordinatensystem Ihrer Karte fest, falls Sie es noch nicht getan haben. Ohne Koordinatensystem kann die Basiskarte nicht richtig platziert werden.

(2) Fügen Sie Ihrer Karte mit ???? die gewünschte LYR-Datei hinzu2) Sie können die LYR-Datei auch direkt aus dem Explorer auf die Layersteuerung ziehen!

(3) Es erscheint eine "Warnung zu geographischen Koordinatensystemen", weil die Basiskarte nicht auf dem gleichen Spheroid definiert ist, wie das österreichische Gauß-Krüger-Koordinatensystem.

(4) Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Transformationen..." starten Sie die Eingabe der Transformationsparameter. Konvertieren aus: "GCS_WGS_1984" in: "GCS_MGI" ist bereits voreingestellt. Legen Sie mit der Schaltfläche "Neu.." eine neue Transformation an.

(5) Nennen Sie die Transformation beispielsweise "WGS_1984_To_MGI". Als Methode wählen Sie "Koordinatenrahmen".

Die folgenden Transformationsparameter von WGS 1984 nach MGI weisen eine für GIS-Anwendungen ausreichende Genauigkeit auf:

Name	Wert
X-Achsen-Translation (Meter)	-577,326
Y-Achsen-Translation (Meter)	-90,129
Z-Achsen-Translation (Meter)	-463,919
X-Achsen-Rotation (Sekunden)	5,137
Y-Achsen-Rotation (Sekunden)	1,474
Z-Achsen-Rotation (Sekunden)	5,297
Maßstabsdifferenz (ppm)	-2,4232

(6) Nach dem Drücken von OK erscheint wieder das Dialogfeld mit den Transformationen, aber diesmal mit Ihren neu erstellten Transformationsparametern.

(7) Bestätigen Sie mit OK und schließen Sie den nachfolgenden Dialog "Warnung zu geogrphischen Koordinatensystemen". Nun wird die Basiskarte geladen, was je nach Größe ein paar Sekunden dauern kann.

CHECK:

"The only other difference is that the World Street Map is in Web Mercator – Auxiliary Sphere whereas the Data & Maps data is in GSC WGS84. ArcGIS is able to project the Data & Maps data to match the coordinate system of the World Street Map, just wanted to make sure that this is known."

Quelle: http://forums.arcgis.com/threads/7291-World-Street-Map-source-data

Technische Details

Sie binden die Basiskarten ein, indem Sie Ihrer Karte einen vorgefertigten Layer hinzufügen. Jedes Mal, wenn Sie die Karte öffnen, stellt ArcMap eine Verbindung zu einem Datenserver bei ESRI her und lädt die zum aktuellen Bildschirmausschnitt passenden Kacheln herunter. Um den Bedienungskomfort zu erhöhen, werden die Kacheln in einem Cache lokal zwischengespeichert.

Die Eingabe der Transformationsparameter ist für jede neue Karte erforderlich, außer man möchte ziemlich tief in die Konfiguration von ArcGIS eingreifen. http://support.esri.de/products/index_21331.HTML

"European Address Locator" ???

Offene Punkte

Einbindung der Basiskarten in MIKE URBAN

Beispielabbildungen zu den Karten