Rauhigkeitsbeiwerte

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Rauhigkeitsbeiwert und hydraulischem Widerstandsbeiwert

Willi Gujer führt in Siedlungswasserwirtschaft folgende Tabelle an:

Rauhigkeitsbeiwerte kb (Prantl Colebrook) und hydraulische Widerstandsbeiwerte kst (Strickler) für Kanalisationen. Die Rauhigkeitsbeiwerte entsprechen "Betriebsrauhigkeiten" und nicht die messbaren Wandrauhigkeiten. Sie sind für die Bemessung geeignet und beinhalten Sicherheiten.
Art der Kanalisation	Rauhigkeitsbeiwert kb [mm]	Hydraulischer Widerstandsbeiwert kst [m^1/3*s^-1]
Druckleitungen ohne Schächte und ohne Anschlüsse	0,5	90
Kreisförmige und kreisähnliche Kanäle mit Schächten und Anschlüssen in den Leitungen	1,0	85
Leitungen mit direkten Anschlüssen zwischen den Leitungen	1,5	80
Leitungen aus nicht genormten Rohren	1,5	< = 80
Rechteckkanäle	-	< = 75
Gegliederte oder assymetrische Querschnitte	-	< = 70
Gunitierte Stollen	-	< = 65

David Butler und John Davies schreiben in Urban Drainage:1) übersetzt, Gleichung umgeformt und Formelzeichen angepasst

Ackers2) Ackers, P. (1958) Resistance of fluids in channels and pipes, Hydraulics research paper No. 2, HMSO hat gezeigt, dass Rauhigkeitsbeiwert k und hydraulischer Widerstandsbeiwert kst in folgender Art auf 5% genau zusammenhängen, wenn k/D sich im typischen Bereich von 0,001 bis 0,01 bewegt.

k...Rauhigkeitsbeiwert [mm]
D...Rohrdurchmesser [mm]
kst...hydraulischer Widerstandsbeiwert [m^1/3*s^-1]