Szenariomanager

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Verwendung des Szenario-Managers

Er ermöglicht nicht nur die Veränderung von Attributen, sondern es können Netzelemente, beispielsweise Rohre oder Schächte, beliebig hinzugefügt oder gelöscht werden.

Beliebig viele Szenarios können in einer baumartig verästelten Sturktur kombiniert/entwickelt werden, wobei Änderungen von übergeordneten Szenarios (Eltern) auf untergeordnete Szenarios (Kinder) übergeben werden.

Im Szenariomanager können nicht nur Attribute verändert, sondern auch Netzelemente hinzugefügt oder gelöscht werden.

Hat man die beste Lösung gefunden, können die entsprechenden Alternativen wieder vereinigt werden.

Diese hohe Flexibilität des Szenariomanagers geht allerdings einher mit einer verschachtelten Tabellenstruktur: Nur das aktive Szenario ist in den gewohnten mw-Tabellen bzw. msm-Tabellen zu finden, die ganzen über- bzw. untergeordneten Szenarios sind in eher kryptischen Differenztabellen gespeichert. Diese komplexe Struktur ist weniger geeignet, um soetwas wie Lastfälle zu verwalten

Der Szenario-Manager ist weniger zu empfehlen, um reine Lastfälle zu verwalten. Üblicherweise ändert sich bei Lastfällen nämlich nichts an der Netzgeometrie, sondern es werden lediglich Attribute geändert.

Wie macht man ein Kind-Szenario zum Basis-Szenario?

Im Szenario Manager finden Sie auf der Seite der Alternativen die Schaltfläche "Set as Root".

Zitat: "Can only be executed from the active alternative. The data belonging to the active alternative will be used as the base alternative and only children to that alternative will remain. All other alternatives in the specific data group will be removed."

Die Schaltfläche "Set as Root" ist nur nutzbar, wenn im Alternativenbaum eine Kind-Alternative ausgewählt ist. Diese Kind-Alternative wird durch Drücken der Schaltfläche zur Basis-Alternative gemacht. Sie müssen diesen Vorgang also für jeden Zweig im Alternativenbaum separat durchführen.

Alle tiefer liegenden Kinder einer Alternative, quasi Enkelkinder, bleiben dabei erhalten. Um das Modell weiter zu vereinfachen können Sie diese Enkelkinder natürlich auch entfernen.

Erstellen Sie unbedingt eine Sicherungskopie, bevor Sie damit anfangen, und komprimieren Sie die Datenbank abschließend.

Ein alternativer Weg würde über den Import in eine leere MIKE Urban-Datenbank und "Append MIKE Urban" führen, siehe Zusammenfügen von Teilnetzen.

Name des Szenarios

Im Rahmen der Simulation werden drei Dateien erzeugt: *.inp, *.res und *.sum. Die Dateinamen setzen sich zusammen aus: Name der Datenbank, Bindestrich, Name des Szenarios, also beispielsweise "muKanalnetz-Variante1". Verwenden Sie im Namen des Szenarios keines der folgenden Zeichen:

< > ? " : | \ / *

Andernfalls würden Dateinamen erzeugt, die in Windows nicht erlaubt sind, und die Simulation verendet mit der folgenden Meldung: "EPANET simulation INP file is not complete. The simlation was aborted."