Inhalt der Datei dhiapp.ini

Mbrowser

HTMBROWSER

Mit HTMBROWSER können Sie festlegen, welchen Browser MIKE Urban starten soll, um Fehlermeldungen, Statusmeldungen oder die Zusammenfassung der Simulation zu zeigen.

Mit HTMBROWSER=C:\Programme\Mozilla\Firefox\firefox.exe (die Pfadangabe müssen Sie an Ihren Computer anpassen) startet MIKE Urban zum Beispiel Firefox. Auf den Standardbrowser hat diese Einstellung keinen Einfluss, Sie können also wie gewohnt im Internet surfen.

Wenn HTMBROWSER nicht gesetzt ist, wird der im Betriebssystem festgelegte Standardbrowser verwendet.

SUMMARY_NAME

SUMMARY_NAME legt fest, welchen Dateinamen die Zusammenfassung der Simulation erhält.

SUMMARY_NAME=1 verwendet den Namen der Ergebnisdatei. Wenn die Ergebnisdatei einer Abflusstransportberechnung XXXXX.prf heißt, dann erhält die Zusammenfassung den Namen Summary_HD_XXXXX.HTM.

SUMMARY_NAME=2 verwendet den Namen der MIKE Urban Datenbank. Wenn die Datenbank YYYYY.mdb heißt, dann erhält die Zusammenfassung den Namen Summary_HD_YYYYY.HTM. Diese Option scheint derzeit nicht zu funktionieren1) MIKE Urban Version 2009 SP4 .

MouseRunoff

RUNOFF_B_ExtraOutput

RUNOFF_B_ExtraOutput=ON schreibt die hydrologischen Teilprozesse des Modells B in die die normale *.crf-Datei, welche in MIKE VIEW und MIKE URBAN dargestellt werden kann. Diese Darstellung ist hilfreich für das bessere Verständnis des Modells B, für die Kalibrierung, für Tests und für die Dokumentation.

Weil die *.crf-Dateien deutlich größer werden, funktioniert diese Option nur bei Modellen mit bis zu drei Einzugsgebieten. Die Standardeinstellung lautet: RUNOFF_B_ExtraOutput=OFF

MOUSE HD

Parameter für die hydrodynamische Simulation mit MOUSE

BRANCH_MIN_L

Haltungen, die kürzer sind als der unter BRANCH_MIN_L angegebene Wert, werden vom MOUSE-Berechnungskern automatisch verlängert. Vorgabewert ist 10 m.

Falls ein Netz aus vielen kurzen Haltungen besteht, bewirkt ein hoher Wert für BRANCH_MIN_L unter Umständen eine unerwünschte Zunahme an Volumen in den Haltungen. Ein zu niedriger Wert wiederum kann dazu führen, dass die numerische Lösung außer Rand und Band gerät.

WRITESURFACEFLOODRESULTS

WRITESURFACEFLOODRESULTS=1 ergänzt die Ergebnisdateien um das Volumen, das an den Schächten an die Oberfläche tritt.

Mit WRITESURFACEFLOODRESULTS=0 wird das Volumen nicht gesondert ausgewiesen (Standardvorgabe). In der hydrodynamischen Berechnung berücksichtigt wird das Volumen in jedem Fall!

In der HTML-Zusammenfassung wird die Tabelle "Knoten - Wasserspiegel" um die Spalte "Akkumuliertes positives Überstauvolumen" ergänzt.

Bei normalen Schächten wird das Volumen angegeben, das sich im fiktiven Becken an der Geländeoberfläche befindet.

Bei druckdichten Schächten wird das (sehr kleine) Volumen in der fiktiven Röhre an der Geländeoberfläche angegeben.

Bei frei überlaufenden Schächten wird das (sehr kleine) Volumen angegeben, das vor dem Überlaufen aktiviert wird. Das eigentliche überlaufende Volumen, das ja nicht mehr ins Kanalnetz zurückkehrt sondern aus dem System entfernt wird, ist in der HTML-Zusammenfassung in der nächsten Tabelle "Knoten - übergelaufenes Volumen" angeführt.

Sofern Sie PRINT_EXTRA_INFO=1 (der nächste Parameter in der dhiapp.ini) setzen, wird eine XRF-Datei (eXtended Result File) mit zusätzlichen, binär codierten Ergebnissen erstellt. Sie kann zur Visualisierung in MIKE View zu einer PRF-Datei hinzugefügt werden und enthält folgende Zeitserien:

Überstauabfluss [m3/s], das ist Abfluss in Richtung Geländeoberfläche. Er hat ein positives Vorzeichen, wenn Wasser aus der Kanalisation austritt, und ein negatives Vorzeichen, wenn Wasser wieder in die Kanalisation eintritt.

Überstauvolumen [m3], das ist das Volumen, das sich zu jedem Zeitschritt an der Oberfläche befindet.

PRINT_EXTRA_INFO

Setzen Sie PRINT_EXTRA_INFO=1, um eine XRF-Datei (eXtended Result File) mit zusätzlichen, binär codierten Ergebnissen zu erstellen. Sie wird parallel zur PRF-Datei gespeichert, und kann in MIKE View mit "Datei > Hinzufügen" zu einer bereits geöffneten PRF-Datei hinzugefügt werden. Die Darstellung erfolgt in MIKE View analog zu den Standardergebnissen in der PRF-Datei.

Folgende Ergebnisse sind in der XRF-Datei gespeichert:

Ergebnistyp	Bemerkung
Zeitschritt	ident mit dem in der PRF-Datei gespeicherten Zeitschritt
Fließgeschwindigkeit	ident mit der in der PRF-Datei gespeicherten Fließgeschwindigkeit
Froudezahl
Volumen in Knoten
Volumen in Haltungen
Überstauabfluss	sofern WRITESURFACEFLOODRESULTS=1
Überstauvolumen	sofern WRITESURFACEFLOODRESULTS=1

FIXED_DECIMAL_TIMESTEP

Für spezielle Aufgaben, wie der Suche nach der Ursache von Instabilitäten, ist es sinnvoll, mit einem Zeitschritt unter einer Sekunde zu simulieren. FIXED_DECIMAL_TIMESTEP setzt die Einstellungen des minimalen und maximalen Zeitschritts im Simulationseditor außer Kraft.

Der Eintrag FIXED_DECIMAL_TIMESTEP=0.2 zum Beispiel weist den Rechenkern an, mit einem fixen Zeitschritt von 0,2 Sekunden zu rechnen.

Wenn Sie optional in der PRF-Datei jeden Zeitschritt speichern möchten, der simuliert worden ist, müssen Sie im Editor "MOUSE-Berechnung", Register "Abflusstransport" hinter "Speichern alle" jeweils 0 angeben.

CRS_EXTRAPOLATION

Dies ist ein wichtiger Hinweis. CRS_EXTRAPOLATION befindet sich noch in Bearbeitung!.

Werden offene Sonderprofile modelliert, stoppt das Modell sobald es zu einer Überflutung kommt. Es können jedoch Einstellungen getroffen werden, die das Extrapolieren von allen offenen Querschnitten ermöglicht, um das Modell nicht zu stoppen.

CRS_EXTRAPOLATION=1	keine Extrapolation
CRS_EXTRAPOLATION=2	Extrapolation entsprechend dem CRS_EXTRAPOLATION_ANGLE (=Extrapolations-Winkel) und des CRS_EXTRAPOLATION_HEIGHT_FACTOR.
CRS_EXTRAPOLATION_ANGLE=90.0	Entspricht dem Winkel zwischen einer horizontalen Ebene und den zu extrapolierenden Sonderprofilschenkeln, in diesem Fall vertikale Schenkel (90° Winkel).
CRS_EXTRAPOLATION_HEIGHT_FACTOR=3.0	Faktor für die maximalen Höhe des zu extrapolierenden offenen Sonderprofils, ausgehend von der maximalen Höhe des nicht extrapolierten Sonderprofils. In diesem Fall Faktor 3, d.h. Extrapolation bis zur 3-fachen maximalen Höhe des Sonderprofils.

LINK_LENGTH_TYPE_NO

Legt fest, wie die Haltungslänge berechnet werden soll.

LINK_LENGTH_TYPE_NO=1 berechnet die Länge von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt. Dies ist die Standardvorgabe.

LINK_LENGTH_TYPE_NO=2 berechnet die Länge von Schachtrand zu Schachtrand. Gegenüber der ersten Methode wird an beiden Enden der halbe Schachtdurchmesser abgezogen.

Die Länge wird in beiden Fällen als 2D-Länge gerechnet.

Offene Punkte

Wie ist das mit WRITESURFACEFLOODRESULTS=1 in dualen Systemen oder in MIKE Flood?

Erklärung des Akkumulierten positiven Überstauvolumens im Vergleich zum Maximum des Überstauvolumens in der XRF-Datei.