Ergebnistypen Siedlungsentwässerung

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten hydraulischen Ergebnistypen, die in MIKE URBAN+ vom MIKE 1D-Berechnungskern erzeugt werden. Beim Arbeiten mit MIKE URBAN classic sind nicht alle unten angeführten Ergebnisse zugänglich.

Ergebnisse in Knoten und Becken

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Standardergebnisse
Node: Water Level	Wasserspiegel	Absolute Höhe des Wasserstandes im Knoten	m	101000
Abgeleitete Ergebnisse
Node Depth	Wassertiefe	Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Sohlhöhe	m
Node Flood	Überstauhöhe	Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Geländehöhe	m
Node Water minus Critical Level	Wasserstand im Knoten im Bezug auf die kritische Höhe	Differenz des absoluten Wasserstandes und einer Benutzerdefinierten kritischen Höhe	m

Ergebnisse in Haltungen

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Standardergebnisse
Link: Discharge	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	m³/s, l/s	102001
Link: Flow velocity	Geschwindigkeit	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	m/s	102016
Link: Water Level	Wasserstand	Absolute Höhe; wird an zwei oder mehr Gitterpunkten berechnet	m	102000
Abgeleitete Ergebnisse
Link: Depth	Wassertiefe	Wasserspiegel minus Sohlhöhe der Haltung	m
Link: Flood	Überstauhöhe	Differenz aus Wasserstand und Rohroberkante. Die Rohroberkante berechnet sich zu: HROK (x) = GeländehöheOberer Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten * Chainage(x)/Länge	m
Link:Pressure	Druck	Druck definiert als Wassertand - Oberkante Rohr. Ergebnistyp wird nicht für offene Gerinne und natürliche Gerinne Berechnet.	m
Link:Pipe Filling	Füllgrad	Der Füllgrad gibt das Verhältniss aus Einstauhöhe zu Rohrdurchmesser an. Für unter Druck stehende Haltungen kann dieser Wert größe 1.0 sein.
Link: Link's absolute discharge	Absoluter Durchfluss	Betrag des Durchflusswertes. Durchfluss in Haltungen mit Gegengefälle wird positiv.	m³/s, l/s
Link: Q-Manning	Q-Manning	Verhältniss des absoluten Durchfluss zum theoretisch möglichen Manning Durchfluss für Rohrvollfüllung

Ergebnisse in Pumpen

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Standardergebnisse
Pumps: Pump Rate	Pumpenfördermenge	Volumen pro Zeiteinheit welches durch eine Pumpe im aktiven Zustand aus dem Von-Knoten in den Nach-Knoten transportiert wird. Inaktive Pumpen haben eine Pumpenfördermenge 0.	m³/s

Ergebnisse in Wehren und Schiebern

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Standardergebnisse
Weirs and orifices: absolute discharge	Wehr-, Schieberdurchfluss	Wassermenge welche über das Wehr bzw. durch einen Schieber pro Zeiteinheit transportiert wird.	m³/s, l/s
Weir Water level	Wehr-Wasserspiegel	Wasserspiegel im Von-Knoten des Wehrs	m

Ergebnisse für das System

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
System: Time Step	Zeitschritt	Länge des Berechnungszeitschritts	s	104212
System: Number of tries for current time step	Anzahl der Iterationen	4999

Technische Details

Überflutung an druckdichten Knoten

Bei druckdichten Schächten wird "Node Flood" mit einem positiver Wert ausgegeben, wenn das Druckniveau über das Deckelniveau steigt. Möchte man in einer Karte Knoten darstellen, an denen Wasser aus dem Kanalnetz austritt, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.

Gleichermaßen wird ein geringes Überstauvolumen ausgewiesen, verursacht durch das künstlich aufgesetzte Standrohr, welches, analog zum Preissmann-Schlitz in Haltungen, zur Modellierung unter Druck herangezogen wird. Möchte man einer Karte das ausgetretene Volumen darstellen, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.

Offene Punkte

Ergebnisse laut MIKE URBAN+ anführen: