Koordinatensysteme in der Schweiz

&#9668 Zurück zu Koordinatensysteme in Österreich

Einleitung

Beim Erstellen einer neuen MIKE URBAN-Datenbank muss man das Koordinatensystem festlegen. Ziel ist die lagerichtige Darstellung von Hintergrunddaten innerhalb von MIKE URBAN, oder die lagerichtige Darstellung des MIKE URBAN-Modells in ArcMap, zum Beispiel mit webbasierten Basiskarten.

Auswahl des Koordinatensystems

Die Schweizer Koordinatensysteme finden Sie im Baum unter:

Projizierte Koordinatensysteme > Nationale Raster

Durch Rechtsklick können Sie jedes Koordinatensystem zu den Favoriten hinzufügen. Die Favoriten finden Sie anschließend ganz oben in der Liste. 1) Favoriten werden für jeden Benutzer separat gespeichert unter C:\Users[USERNAME]\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Coordinate Systems, siehe Location of Coordinate Systems folder in ArcGIS 10.1. Verfügbar ab MIKE URBAN 2012.

Bezugsrahmen LV95

In der Schweiz wird derzeit auf den Bezugsrahmen LV95 umgestellt. Zur besseren Unterscheidung vom bisherigen Bezugsrahmen LV03 ist das False Easting um 2 Mio. Meter erhöht worden, und das False Northing um 1 Mio. Meter. In der Regel genügt es nicht, 2 Mio. und 1 Mio. den Koordinaten voranzustellen, denn es kommt zusätzlich zu einer Verschiebung im Bereich einiger Dezimeter.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt