Koordinatensysteme in Deutschland

Einleitung

Beim Erstellen einer neuen MIKE URBAN-Datenbank muss man das Koordinatensystem festlegen. Ziel ist die lagerichtige Darstellung von Hintergrunddaten innerhalb von MIKE URBAN, oder die lagerichtige Darstellung des MIKE URBAN-Modells in ArcMap, zum Beispiel mit webbasierten Basiskarten.

UTM-Koordinatensystem

In Deutschland wird zur Zeit auf das UTM-Koordinatensysteme umgestellt. In Deutschland sind zwei Meridianstreifen in Verwendung:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
ETRS 1989 UTM Zone 32N	EPSG:25832	9°	500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N	EPSG:25833	15°	500.000

Damit man beim Blick auf den Rechtswert gleich erkennt, in welchem Streifen man sich befindet, wird manchmal das False Easting, eine Additionskonstante, erhöht:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
ETRS 1989 UTM Zone 32N 7stellen	ESRI:102328	9°	2.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N 7stellen	ESRI:102359	15°	3.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 32N 8stellen	ESRI:102329	9°	32.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N 8stellen	ESRI:102360	15°	33.500.000

Gauß-Krüger-System

Grafik: BerndH, Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE

Das bisherige Gauß-Krüger-System ist aber noch recht verbreitet. Es bezieht sich auf fünf Meridianstreifen. Zur Kennzeichnung des Meridianstreifens wird stets ein erhöhtes False Easting verwendet:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
DHDN 3-Degree Gauss Zone 2	EPSG:31466	6°	2.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 3	EPSG:31467	9°	3.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 4	EPSG:31468	12°	4.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 5	EPSG:31469	15°	5.500.000