Editor Tagesgang

Menüpunkt: EPANET > Zeitschritte und Steuerung > Zeitmuster > Tagesgang
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.4.2: Rule Based Controls
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_DPPattern.

Einleitung

Die Tagesgangprofile werden verwendet, um eine Reihe von Faktoren zu definieren (Multiplikationsfaktoren, die auf einen Basiswert eines Knotenbedarfs, einer Ausgangskonzentration von Inhaltsstoffen und Speicherbehälterwasserstände angewendet werden). Die Dauer solch eines Tagesgangprofils beträgt 1 Tag, d.h. 24 Stunden.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Tagesgang ID (MUID)	ID der definierten Komponente
Zeitschritt (Pattern_Timestep)	Die Tagesgangzeit legt die Länge der Zeit zwischen jedem Tagesgangwechsel fest (d.h. der Zeitraum, über den der Wasserbedarf und die Ausgangskonzentration der Inhaltsstoffe konstant bleiben). Um den Tagesgangschritt zu ändern, verwenden Sie den Zeiteinstellungseditor. Der Standardwert ist 1 Stunde.
Kategorie (Category)	Kategorie des Bedarfsprofils z.B. die Beschreibung Wohnen und eine Kategorie von hoher Dichte. Diese Beschreibung kann optional in durch den Bericht-Generator erstellten Berichten enthalten sein.
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor
Erstellen	Wählen Sie „Erstellen“ zum Berechnen der Anzahl von Faktoren zum vollständigen Ausfüllen der Tagesgangdauer von 24 Stunden mit dem aktuellen Tagesgangzeitschritt durch das Programm.
Grafik	öffnet den Graph der Zeitserie

Technische Details

Weiterführende Links

Offene Punkte