Editor Wasserzähler

Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2009 SP1.

Der Editor Wasserzähler sucht zu jedem Wasserzähler den nächsten passenden Knoten oder das nächste passende Rohr und aggregiert die Verbrauchsdaten wahlweise zu einem oder mehreren Werten pro Knoten. Zuvor müssen die Zähler mit ihren Koordinaten importiert werden.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Die funktionalen Felder werden bei der Bedarfsaggregierung verwendet. Die informativen Felder erfüllen keine unmittelbare Funktion, sie können aber verwendet werden, um die funktionalen Felder mittels "Field Calculator" zu befüllen.

Feld	Erklärung
funktionale Felder
Zähler ID	ID des Zählers im externen Datensatz
X Koordinate	Rechtswert des Zählers.
Y Koordinate	Hochwert des Zählers
Knoten ID	ID des Knotens, dem der Zähler durch "Geokodieren" zugeordnet wurde. Kann nachträglich verändert werden.
Rohr ID	ID des Rohres, dem der Zähler durch "Geokodieren" zugeordnet wurde. Kann nachträglich verändert werden.
Bedarf	Der hier angeführte Bedarf wird durch den Schritt "Aggregieren" einem Knoten zugeordnet.
Bedarfskategorie	Falls die Zählerdaten bereits eine bestimmte Bedarfskategorie tragen, kann diese weiterverwendet werden. Andernfalls können Bedarfskategorien auch beim "Aggregieren" erzeugt werden.
informative Felder
Minimalbedarf
Mittlerer Bedarf
Maximalbedarf
Beschreibung
Bedarfsprofil
Kategorietyp
Adresse
Eigentümer
Einwohnerzahl
Wohneinheiten
Schaltflächen
Neu	Fügt einen neuen Datensatz hinzu. Verwenden Sie besser das Werkzeug "Objekt erzeugen" in der Editor-Werkzeugleiste, damit auch ein sichtbarer Punkt erzeugt wird.
Löschen	Löscht die ausgewählten Datensätze
Befehle	Regenerate demand connections: zeichnet die Verbindungslinien neu Standardbefehle (Auswählen etc.)
Geokodieren	Öffnet den Editor Geokodieren, um den nächsten Knoten bzw. das nächste Rohr in die Tabelle zu schreiben
Aggregieren	Öffnet den Editor Bedarfsaggregierung, um den aggregierten Bedarf in den Knoten bzw. in den Rohren zu verwenden
Zuweisen	ein in der Tabelle ausgewählter Wasserzähler kann einem Knoten oder einer Haltung durch klicken auf das entsprechende Element zugewiesen werden.
Schließen	Schließt den Editor

Vorgehen Schritt für Schritt

Zuordnungen neu erstellen

(1) Im einfachsten Fall sind nach dem Import der Zählerdaten folgende Felder befüllt, zusätzlich werden die Zähler in der Bedarfszuweisungs-Gruppe als Punkte dargestellt:

Zähler ID

X-Koordinate

Y-Koordinate

Bedarf

Beachten Sie, dass die Felder X-Koordinate und Y-Koordinate nicht dynamisch mit der Darstellung im Lageplan verknüpft sind. Wenn Sie die Koordinaten in der Tabelle ändern, wirkt sich das nicht auf den Lageplan aus, wenn Sie einen Zähler im Lageplan verschieben, wirkt sich das nicht auf die Tabelle aus. Nachdem die Zähler in der Regel importiert werden, wirkt sich dieses Verhalten nicht nachteilig aus.

(2) Durch das "Geokodieren" wird eines der beiden folgende Felder befüllt, zusätzlich werden die Zuordnungen in der Bedarfszuweisungs-Gruppe als Linien dargestellt:

Knoten ID

Rohr ID

(3) Durch das Aggregieren werden schließlich die Entnahmemengen im Editor Knoten befüllt. Im Editor Wasserzähler merkt man von diesem Schritt nichts.

Zuordnungen bearbeiten

Um die Zuordnung von Wasserzählern zu bearbeiten, blenden Sie zuerst unter Ansicht>Symbolleisten>Toolbars die Symbolleiste "Geokodierung verwenden" durch Anhaken ein.

Wählen Sie mit einem Auswahlwerkzeug einen oder mehrere neu zuzuordnende Wasserzähler aus.

Aktivieren Sie das Werkzeug "Einem Knoten zuordnen" aus der Symbolleiste "Geokodierung verwenden" und klicken Sie auf den Zielknoten, welchem die Wasserzähler neu zugeordnet werden sollen.

Beachten Sie, dass die Umlagerung der Wasserzähler noch keine Auswirkung auf die Entnahmemengen hat, und Sie entweder die Knoten ID im Editor Entnahmemengen direkt bearbeiten, oder das Werkzeug Aggregieren nutzen müssen.

Technische Details

Klicken zum Vergrößern

Durch unvorsichtiges Hantieren mit den Knoten kann es vorkommen, dass ein Bedarf seinen Knoten nicht mehr findet. Falls Sie mit der Fehlermeldung "Demand point 1234 geocoded to junction ABCD. Junction ABCD does not exist." konfrontiert werden, sollten Sie wissen, dass mit "1234" die MUID des Zählers gemeint ist, und nicht etwa die Zähler ID. Die MUID wird in der Liste (dem untere Bereich des Editors) nur dann angezeigt, wenn Sie unter "Befehle..." das "Default Layout" ausschalten.