Export SWMM

Menüpunkt: EPANET > Wasserzähler
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.4.2: Rule Based Controls
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2014 SP3

Einleitung

MIKE URBAN kann SMWW5-Modelle hydraulisch berechnen und auch in *.inp-Dateien exportieren. Im ein MOUSE- oder MIKE 1D-Modell in eine *.inp-Datei zu exportieren, muss das Modell

zuerst in ein SWMM-Modell konvertiert werden, und

anschließend exportiert werden.

Von MOUSE nach SWMM

Sie müssen das Modell mit "Werkzeuge > Daten senden > Von MOUSE nach SWMM" in ein SWMM-Modell konvertieren, bevor du den Export durchführen kannst, denn der Export greift auf das SWMM-Modell in MIKE URBAN zu.

SWMM	MOUSE
msm_Node	mss_Node
msm_Link	mss_Link
msm_Pump	mss_Pump
msm_Orifice	mss_Orifice
msm_Weir	mss_Weir
ms_Tab	mss_Tab
ms_TabD	mss_TabD
msm_HModB	mss_CatchModel
ms_Catchment	(wird von MOUSE und SWMM gemeinsam genutzt)

Die Aufstellung zeigt, dass etliche Modellelemente in der derzeitigen Fassung nicht konvertiert werden, unter anderem:

Sonderprofile

Randbedingungen

Steuerungen

Einzugsgebiete

Nur das hydrologische Modell "Kinematische Welle" wird von MOUSE nach SWMM transferiert. Das leuchtet auch ein, weil die "Kinematische Welle" dem Ansatz von SWMM ähnlich ist, sofern Sie in SWMM die Versickerung nach Horton und nicht nach Green-Ampt modellieren möchten.

Damit der nächste Schritt "Export nach SWMM" funktioniert, müssen gewisse hydrologische Parameter ausgefüllt sein1) The issue is that the field seprator in SWMM.inp file is "space". The muiSWMM is then coded such that a line can not be written if a value for an attribute is missing. If i.e. the Width is missing a value and the Width is located/sequenced between other attributes in a line then it is not possible to write to the line. If the line is written with a missing value then the sequence of attributes in the line is wrong. :

Regenmesser

Gebietsbreite

Infiltrationsparameter

Vollständige Konfiguration

Hinter dem "Daten senden" verbirgt letztendlich ein Import/Export vom Typ "Connector" - er verbindet die MIKE URBAN-Geodatenbank mit sich selbst. Die Konfiguration findet sich im MIKE URBAN-Installationsverzeichnis. In der Version 2014 wäre das beispielsweise:

c:\Program Files (x86)\DHI14\MIKE URBAN\Cfg\muIOInternal.xml

Der Task MOUSE2SWMM erstreckt sich von Zeile 915 bis Zeile 1148 der "muIOInternal.xml".

Export SWMM

Ein SWMM-Modell, das sich unter MIKE URBAN ohne Fehlermeldung simulieren lässt, wird ordnungsgemäß in eine *.inp-Datei exportiert.

Falls Sie nicht den Assistenten, sondern den Spezial-Editor verwenden, müssen alle Tabellenzuordnungen aktiviert sein. Falls Sie nur einzelne Tabellenzuordnungen aktivieren, laufen Sie Gefahr, dass Sie entscheidende Teile übersehen.