Editor Außenwasserspiegel (MOUSE)

Menüpunkt: MOUSE > Randbedingungen > Außenwasserspiegel

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2011 SP7.

Einleitung

Dieser Editor ermöglicht die Angabe von Außenwasserspiegeln für Knoten die als Auslass definiert sind und mit dem Kanalsystem in Wechselwirkung stehen. Zusätzlich zur Randbed. ID und dem Knoten (Auslass) kann der Nutzer eine Offene Randbedingung definieren (relevant für Stofftransportsimulationen).

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Knoten (NodeID)	Wahl eines Auslasses bzw. Knotens, der als Auslass definiert wurde.	1
Anwenden (Area)	Auswahl ob die Randbedingung bei der Simulation verwendet wird oder nicht.	1
Randbed. Id (ImpArea)	eindeutige ID der Randbedgingung, wird automatisch vergeben	1
Offene Randbed.	Auswahl möglich?
K-mix (Kmix)	siehe Technische Details	3
Schaltflächen
Neu	fügt eine neue Randbedingung ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Randbedingungen	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Navigator	noch nicht implementiert	-
Details	hier werden die Details der Randbedingung eingegeben	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

K-Mix

Findet eine Fließumkehr statt, d.h. ein Zufluss aus einem Vorfluter in das Modellgebiet, werden die spezifizierten Zeitserien der Konzentrations- und Transport-Randbedingungen verwendet und es wird angenommen, dass sie nicht durch den vorhergehenden Abfluss aus dem Modellgebiet beeinflusst sind. Der Parameter K-mix wird verwendet, um einen flüssigen Übergang zwischen berechneter Konzentration und berechnetem Transport an der Randbedingung vor der Fließumkehr und den spezifizierten Zeitserien der Randbedingungskonzentrationen herzustellen. Die Beschreibung von K-mix ist im MOUSE Reference Manual (Pollution Transport)-Handbuch zu finden.