Editor Einzugsgebiete (MOUSE)

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2011 SP7.

Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung!

Einleitung

Einzugsgebiete können entweder digitalisiert oder über den Einzugsgebiete-Editor erstellt werden. Werden die Einzugsgebiete nur über den Editor erstellt, so wird den Einzugsgebieten eine quadratisches Polygon zugewiesen. Die Fläche und der Mittelpunkt der über den Editor erstellten Einzugsgebiete werden vor der Generierung manuell eingetragen. Erst nach der Zuordnung der Einzugsgebiete zu Schächten über den Editor Einzugsgebietsverknüpfungen werden die Einzugsgebiete zu einer Quelle für ein Netzmodell.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Einzugsgebiet ID (MUID)	eindeutige ID	1
Angeschlossene Fläche (Area)	Angeschlossene Fläche oder Polygonfläche 2) siehe Physik. Eigenschaften
Register Einzugsgebietsgeometrie
Allg. Information
Anlagen ID (AssetName)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.	3
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
Entw.System (NetTypeNo)	Zuordnung des Wehres zu einem Entwässerungssystem: 1 - Schmutzwasser 2 - Regenwasser 3 - Mischwasser	3
Einwohnerzahl (EW) (Persons)	Einwohnerwert im Einzugsgebiet	3
System (SystemID)	Bezieht das Einzugsgebiet auf ein vordefiniertes Anlagensystem, entsprechend der administrativen oder physikalischen Einstellung.	3
Teilsystem (SubSystemID)	Bezieht das Einzugsgebiet auf ein vordefiniertes Teilsystem, entsprechend der administrativen oder physikalischen Einstellung.	3
Datenstatus (ElementS)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität	3
Physik. Eigenschaften
Polygonfläche (SubSystemID)	Fläche des Einzugsgebiet-Polygons, wird automatisch berechnet	-
Angeschlossene Fläche (Area)	die zu entwässernde Einzugsgebietsfläche, der vorgegebene Wert entspricht der Polygonfläche	3
Max. Höhe (MaxLevel)	Absolute Höhe des höchsten Punktes im Einzugsgebiet, wird für die Berechnungen nicht verwendet!	3
Min. Höhe (MinLevel)	Absolute Höhe des niedrigsten Punktes im Einzugsgebiet, wird für die Berechnungen nicht verwendet!	3
Lage im System
X-Koordinate (X)	Benutzerdefinierte X-Koordinate des Mittelpunktes des Einzugsgebiets	3
Y-Koordinate (Y)	Benutzerdefinierte X-Koordinate des Mittelpunktes des Einzugsgebiets	3
Register Hydrologie - MOUSE
Verknüpfung zu Knoten (NodeID)	Knoten dem das Einzugsgebiet zugeordnet ist (siehe Technische Details).	1
Hydrologisches Modell (-)	Folgende Hydrologische Modelle stehen zur Verfügung: 1 - MOUSE Time-Area (A) (siehe auch Editor Zeifächendiagramm (A)) 2 - MOUSE Time-Area (A) + RDI 3 - MOUSE Kinematic Wave (B) (siehe auch Editor Kinematische Welle (B)) 4 - MOUSE Kinematic Wave (B) + RDI 5 - MOUSE Linear Reservoir (C) 6 - MOUSE UHM 7 - MOUSE UHM + RDI Die im Folgenden erläuterten Schaltflächen stehen bei der Wahl des hydrologischen Modells 1 - MOUSE Time-Area (A) zur Verfügung.	1
Eingabgemaske (Die Felder der Eingabemaske ändern sich entsprechend des gewählten Hydrologischen Modells) Bsp. Hydr. Modell 1 (ZF/TA)
Undurchlässigkeit (ImpArea)	undurchlässiger Anteil der Einzugsgebietfläche (in Prozent der Gesamtfläche)	1
Parametersatz (ParAID)	Durch Drücken der Schaltfläche Edit öffnet sich der Editor Parameter Zeit-Flächen-Diagramm in welchem benutzerdefinierte Parametersätze erstellt und gewählt werden können.	2
Parametersatz oder Lokale Parameter (wenn angehakt) Bsp. Hydr. Modell 1 (ZF/TA)
Konzentrationszeit (ConcTime)	Zeit [min] die der Niederschlagsabfluss braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets (vom Einzugsgebietsauslass aus betrachtet) zum Einzugsgebietsauslass zu gelangen. (Vorgabewert 7 min)	2
Anfangsverlust (InitLossoderILoss)	Niederschlag [mm], der durch die Benetzung und das Auffüllen von Mulden nicht zum Abfluss kommt bzw. Niederschlag der notwendig ist damit Abfluss entsteht. (Vorgabewert 0,5 mm)	2
Reduktionsfaktor (RedFactor oder RFactor)	Der Abfluss-Reduktionsfaktor steht für Oberflächenabflussverluste die Aufgrund von Evapotranspiration, unvollkommener Undurchlässigkeit in den Einzugsgebieten zustande kommen.	2
Zeit-Flächen-Diagramm/Kurve (TACurveID)	Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung.	2
Zeit-Flächen-Koeffizient (TACoeff)	Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms.	2
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Modelleinträge erstellen:	-
Catchment processing...:	-
Regenerate catchment connections:	-
Delete catchment connections:	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

Verknüfpung zu Knoten

MIKE URBAN unterstützt N:1-Verbindungen, d.h. mehrere Einzugsgebiete auf einem Knoten. Die Definition und das Management der Einzugsgebietsverknüpfungen werden sowohl durch Editoren als auch durch grafische Verbindungswerkzeuge unterstützt.

Berechnete vs. nutzerdefinierte Werte

Neuberechnung der geometrischen Kennzahlen für die ausgewählten Einzugsgebiete (Dargestellt in den nicht editierbaren grau hinterlegten Feldern): Polygonfläche (Area_C), X-Koordinate (X_C) und Y-Koordinate (Y_C), wobei C jeweils für Calculated steht.
Die benutzerdefinierten Felder (weiß hinterlegt) Angeschlossene Fläche (Area), X-Koordinate (X) und Y-Koordinate (Y) bleiben unverändert.

?<del>Max. Höhe und Min. Höhe</del>?

Die Attribute "Max. Höhe" und "Min. Höhe" haben rein informativen Charakter und werden von der Berechnung nicht weiter verwendet.