Editor Knoten (MOUSE)

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2011 SP7.

Einleitung

Knoten stellen die Verbindung zwischen Haltungen, Wehren und Pumpen dar. Knoten können den Knotentypen Schacht, Becken, Auslauf oder Speicherknoten zugewiesen werden.

Dialogfeld

Das Dialogfeld verfügt über die drei Register Geometrie, Q-H und Verluste und 2D Oberfläche. Der Register 2D Oberfläche wird hier nicht näher erklärt.

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Elementkennung und Lage im System
Anlagen ID (AssetName)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.	3
Knoten ID (MUID)	eindeutige ID	1
Modell (SubModelNo)	Ordnet den aktuellen Knoten einem Teilmodell zu.	3
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
Entspannungspunkt (PMTypeNo)	Durch diese Markierung wird festgelegt, dass der Knoten am Ende einer Druckleitung steht.	2
Druckhöhe (PMLevel)	Druckhöhe im Entspannungspunkt. Dieser Wert wird bei der Druckleitungsberechnung als Randbedingung verwendet.	2
Datenquelle (DataSource)	Referenz zu einer externen Datenquelle (Tabellen ID), aus welcher der Datensatz importiert wurde.	3
Datenstatus (ElementS)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität	3
Entw.System (NetTypeNo)	Zuordnung des Knotens zu einem Entwässerungssystem: 1 - Abwasser 2 - Regenwasser 3 - Mischwasser	3
X Koordinate	Rechtswert des Knotens, Wert ist editierbar.	1
Y Koordinate	Hochwert des Knotens, Wert ist editierbar.	1
Verknüpfungen (Links)	Anzahl der Haltungen, Wehre, Pumpen etc. die an einem Knoten hängen. Dieser Wert ergibt sich automatisch und ist daher nicht editierbar.	-
Register Geometrie
Knotentyp (TypeNo)	Mit dem Knoten-Editor können vier verschiedene Knotentypen verwaltet werden. 1 - Schacht (Standardwert) 2 - Becken 3 - Auslauf 4 - Speicherknoten Je nach getroffener Wahl ändert sich die Eingabemaske.	1
Durchmesser (Diameter)	Durchmesser des Schachtes, nur aktiv bei Knotentyp 1.	2
Geländehöhe (GroundLevel)	Absolute Höhe des Geländes	1
Sohlhöhe (InvertLevel)	Absolute Höhe der Schachtsohle, aktiv bei Knotentyp 1, 2 und 3.	2
Kritische Höhe (CriticalLevel)	Benutzerdefinierte Höhe z.B. für die Langzeitseriensimulation, Ergebnisdarstellung etc., aktiv bei Knotentyp 1 und 2.	2
Schluckvermögen (MaxInlet)	Übersteigt der Zufluss aus einem Einzugsgebiet den als Schluckvermögen angegebenen Wert, wird der Überschuss zwischengespeichert und erst bei freier Kapazität eingeleitet. Aktiv bei Knotentyp 1 und 2.	2
Abdeckung	Aktiv bei Knotentyp 1 und 2.
Typ (CoverTypeNo)	Folgende Abdeckungen sind möglich: 1 - Normal: Wasser, das die Geländeoberkante erreicht, wird in einem fiktiven, dem Schacht aufgesetzten Becken gespeichert. Sinkt der Wasserspiegel, dann wird das gespeicherte Wasser wieder dem Schacht zugeführt. 2 - Druckdicht: der Deckel des Schachtes ist druckdicht verschlossen. Dadurch kann an dieser Stelle kein Wasser verloren gehen. 3 - Überlaufend: Wasser, das die Geländeoberkante erreicht, fließt frei ab. Im Gegensatz zur normalen Abdeckung kommt es hier zu keiner Rückführung des Wassers, sobald der Wasserspiegel im Schacht zu sinken beginnt.	1
Überlaufdruck (Bufferpressure)	Druck über Geländehöhe der für Überläufe aus dem Schacht notwendig ist, nur aktiv für den Typ 3.	2
Überlaufkoeffizient (SpillCoef)	Steuert die Überlaufkapazität, nur aktiv für den Typ 3.	2
Basingeometry (Beckengeometrie)	nur aktiv für den Knotentyp 2
Becken ID (GeometryID)	Für Becken ist an dieser Stelle die Beckengeometrie anzugeben. Diese ist in Tabellenform gespeichert und kann über den Editor Wertetabellen eingegeben/bearbeitet werden.	2
Register Q-H und Verluste
Q-H Beziehungen im Auslauf (OutletQHID)	Verweis auf eine Wertetabelle mit einer Wasserstands-Abfluss-Beziehung	3
Auslaufverlust	An dieser Stelle können die lokalen Energieverluste (Auslaufverluste) gewählt werden. Die allgemeinen Einstellungen, die im Editor Aussenwasserspiegel definiert sind, können direkt für den gewählten Knoten übernommen werden. Nach Auswahl der gewünschten Auslaufverlust ID werden die notwendigen Parameter (Methode, Koeffizient, Effektiver Fließquerschnitt) dargestellt.	3
Verlust ID (LossParID)	Verweis auf einen Verlustparametersatz	2
Benutzerdef.	wenn markiert, können die folgenden drei Verlustparameter bearbeitet werden. wenn nicht markiert, werden die Parameter angezeigt, die hinter dem Verlustparametersatz stehen.
Methode OutletShapeNo	Methode zur Berechnung der Auslaufverluste	2
Koeffizient (LossTypeNo)	Verlustkoeffizient	2
Eff. Fließquerschnitt (EffAreaNo)	Benutzerdefinierte Methodenwahl für die Berechnung der vernässten/benetzten Fläche. Methode zur Berechnung des effektiven Fließquerschnittes.	2
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

Offene Punkte

Erklärung der Funktionalität hinter den Koordinaten

Technische Details zur CoverTypeNo und der Modellierung von Überflutungen

Verweis auf ein Thema Druckleitungen

Nähere Erklärung von Schacht, Becken, Auslauf und Speicherknoten