Editor Knoten (MOUSE)

Menüpunkt: MOUSE > Knoten
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 3.3 Nodes and Structures
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2017.

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle msm_Node.

Einleitung

Dialogfeld

Das Dialogfeld verfügt über die drei Register Geometrie, Q-H und Verluste und 2D Oberfläche. Der Register 2D Oberfläche wird hier nicht näher erklärt.

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Elementkennung und Lage im System
Anlagen ID (AssetName)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.	3
Knoten ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen	1
Modell (SubModelNo)	Ordnet den aktuellen Knoten einem Teilmodell zu.	3
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
Entspannungspunkt (PMTypeNo)	Durch diese Markierung wird festgelegt, dass der Knoten am Ende einer Druckleitung steht.	2
Druckhöhe (PMLevel)	Druckhöhe im Entspannungspunkt; wird bei der Berechnung als Druckleitung verwendet.	2
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle.	3
Datenstatus (ElementS)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität	3
Entw.System (NetTypeNo)	Zuordnung des Knotens zu einem Entwässerungssystem: 1 - Schmutzwasser 2 - Regenwasser 3 - Mischwasser	3
X Koordinate	Rechtswert des Knotens, Wert ist editierbar.	1
Y Koordinate	Hochwert des Knotens, Wert ist editierbar.	1
Verknüpfungen (Links)	Anzahl der Haltungen, Wehre, Pumpen etc. die an einem Knoten hängen, wird automatisch aktualisiert.	-
Register Geometrie
Knotentyp (TypeNo)	Mit dem Knoten-Editor können vier verschiedene Knotentypen verwaltet werden. 1 - Schacht (Standardwert) 2 - Becken 3 - Auslauf 4 - Speicherknoten Je nach getroffener Wahl ändert sich die Eingabemaske.	1
Durchmesser (Diameter)	Durchmesser des Schachtes, nur aktiv bei Knotentyp 1.	2
Geländehöhe (GroundLevel)	Absolute Höhe des Geländes. Entspricht der Deckelhöhe.	1
Sohlhöhe (InvertLevel)	Absolute Höhe der Schachtsohle, aktiv bei Knotentyp 1, 2 und 3.	2
Kritische Höhe (CriticalLevel)	Benutzerdefinierte Höhe z.B. für die Langzeitseriensimulation, Ergebnisdarstellung etc., aktiv bei Knotentyp 1 und 2. Wird verwendet in der Langzeitseriensimulationund in der MOUSE-Ergebniszusammenfassung	2
Schluckvermögen (MaxInlet)	Übersteigt der Zufluss aus einem Einzugsgebiet den als Schluckvermögen angegebenen Wert, wird der Überschuss zwischengespeichert und erst bei freier Kapazität eingeleitet. Aktiv bei Knotentyp 1 und 2.	2
Abdeckung	Aktiv bei Knotentyp 1 und 2.
Typ (CoverTypeNo)	Folgende Abdeckungen sind möglich: 1 - Normal: Wasser, das die Geländeoberkante erreicht, wird in einem fiktiven, dem Schacht aufgesetzten Becken gespeichert. Sinkt der Wasserspiegel, dann wird das gespeicherte Wasser wieder dem Schacht zugeführt. 2 - Druckdicht: der Deckel des Schachtes ist druckdicht verschlossen. Dadurch kann an dieser Stelle kein Wasser verloren gehen. 3 - Überlaufend: Wasser, das die Geländeoberkante erreicht, fließt frei ab. Im Gegensatz zur normalen Abdeckung kommt es hier zu keiner Rückführung des Wassers, sobald der Wasserspiegel im Schacht zu sinken beginnt.	1
Überlaufdruck (Bufferpressure)	Druck über Geländehöhe der für Überläufe aus dem Schacht notwendig ist, nur aktiv für den Typ 3.	2
Überlaufkoeffizient (SpillCoef)	Steuert die Überlaufkapazität, nur aktiv für den Typ 3.	2
Basingeometry (Beckengeometrie)	nur aktiv für den Knotentyp 2
Becken ID (GeometryID)	Für Becken ist an dieser Stelle die Beckengeometrie anzugeben. Diese ist in Tabellenform gespeichert und kann über den Editor Wertetabellen eingegeben/bearbeitet werden.	2
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Feld	Erklärung	erf1)
Register Q-H und Verluste
Q-H Beziehung (OutletQHID)	Verweis auf eine Wertetabelle mit einer Wasserstands-Abfluss-Beziehung; unterschiedliche Funktion im Schacht und im Auslauf, siehe Technische Details.	3
Verlust ID (LossParID)	Verweis auf einen Parametersatz für Auslaufverluste. Wenn die benutzerdefinierten Parameter nicht markiert sind, werden grau hinterlegt die Werte aus dem Parametersatz gezeigt.	2
Benutzerdef. (LossParNo)	wenn markiert, können die unten stehenden Verlustparameter speziell für den Knoten festgelegt werden; die Werte des Parametersatzes sind dann irrelevant. Wenn markiert, werden die benutzerdefinierte Were angezeigt. 0 - nein 1 - ja
Methode (OutletShapeNo)	Methode zur Berechnung der Auslaufverluste	2
Koeffiziententyp (LossTypeNo)	Koeffiziententyp	2
Koeffizient (LossCoeff)	Verlustkoeffizient	2
Eff. Fließquerschnitt (EffAreaNo)	Methode zur Berechnung des effektiven Fließquerschnittes.	2

Technische Details

Q-H-Beziehung in einem Auslauf

Um das Wasser aus dem Kanalnetzmodell hinausfließen zu lassen, setzt man einen Auslauf. Der Auslauf wird normalerweise als freier Auslauf behandelt, das heißt, die Wassertiefe entspricht der Normalabflusstiefe oder der kritischen Wassertiefe, je nachdem welche kleiner ist.2) MIKE 1D Reference, Abschnitt 5.1.3

Ist ein Auslaufwasserspiegel als Randbedingung gesetzt, und er liegt höher als bei einem freien Auslauf, so gilt der Auslaufwasserspiegel. Dies führt zu einem Rückstau, oder – bei entsprechend hohem Außenwasserspiegel – fließt sogar Wasser ins Kanalnetz hinein.2) Auch bei einer Kopplung mit einem Fließgewässer in 1D oder in 2D kann Wasser in beide Richtungen fließen.

Ist am Auslauf die Beziehung zwischen Abfluss und Wassertiefe bekannt, beispielsweise an einem Messpegel, so kann man alternativ zur Randbedingung eine Q-H-Beziehung im Auslauf definieren3) MIKE 1D Reference, Abschnitt 5.1.5 . Auch sie den freien Auslauf, soweit physikalisch möglich.

Q-H-Beziehung in einem Schacht oder Becken

Eine Q-H-Beziehung an einem Schacht oder Becken bewirkt Infiltration ins Kanalnetz, wenn die Q-Werte positiv sind, und Exfiltration in den umgebenden Boden, wenn die Q-Werte negativ sind. Die H-Werte sind als Wasserspiegel anzugeben, also als absolute Höhen, nicht als Wassertiefen.4) MIKE URBAN Collection System, Abschnitt 3.3.3 und Abschnitt 6.1.4

Offene Punkte

Erklärung der Funktionalität hinter den Koordinaten

Technische Details zur CoverTypeNo und der Modellierung von Überflutungen

Verweis auf ein Thema Druckleitungen

Nähere Erklärung von Schacht, Becken, Auslauf und Speicherknoten

Kann man eine Q-H-Beziehung auch bei einem Sickerschacht setzen? Wie überlagern sich die beiden? Hat sich das schon jemand überlegt?