Editor RWB Bauformen

Weiter nach Komponenten der RWB Bauformen &#9658

Menüpunkt: MOUSE > Einzugsgebiete und Hydrologie> LID > RWB Bauformen
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 4.11.1 LID Controls
Seite zuletzt aktualisiert für MIKE URBAN Version 2017

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Einleitung

MIKE URBAN bietet sieben verschiedene Bautypen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung an:

Bepflanzte Rigole (Bio Retention Cell)

Durchlässiger Straßenbelag (Porous Pavement)

Infiltrationsgraben (Infiltration trench)

Regentonne (Rain Barrel)

Grünmulde (Vegetative Swale)

Bepflanzte Sickerfläche (Rain Garden)

Gründach (Green Roof)

Jeder dieser Bautypen besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Folgende sechs Komponenten stehen zur Auswahl:

Oberfläche

Bodenzone

Belagschicht

Speicherraum

Ablauf

Drainagematte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Komponenten zu den einzelnen Bautypen gehören.

Komponente	Bautyp
Bepflanzte Rigole	Durchlässiger Belag	Sickergraben	Behälter	Grünmulde	Grüninsel	Gründach
Oberfläche	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x2605;	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x26AB;
Bodenzone	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x26AB;
Belagschicht	&#x26AB;
Speicherraum	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x26AB;	&#x26AB;
Ablauf	&#x26AB;&#x26AA;	&#x26AB;&#x26AA;	&#x26AB;&#x26AA;	&#x26AB;
Drainagematte	&#x26AB;

&#x26AB;...Komponente kommt zur Anwendung
&#x26AA;...Wenn die Ablaufkapazität jedoch 0 gesetzt wird, steht dem Speicherraum lediglich die Versickerung zur Verfügung
&#x2605;...Der Überlauf der Regentonne wird, wie der Ablauf, direkt ins Kanalnetz geleitet.

Unter einer Bauform versteht man nun einen Bautyp, der mit bestimmten Parametern, also Schichtdicken, Durchlässigkeiten, etc. versehen worden ist. Es können beliebig viele Bauformen definiert werden, also beispielsweise mehrere Gründächer unterschielicher Dicke, oder mehrere Regentonnen unterschiedlicher Ablaufmenge.

Die Bauform bestimmt den vertikalen Aufbau, alle Parameter beziehen sich auf die Einheitsfläche von 1 m². Jede Bauform kann in mehreren Einzugsgebieten, oder auch mehrmals in einem Einzugsgebiet platziert werden. Die Zugehörigkeit zu Einzugsgebieten und die flächige Ausdehnung wird im Editor RWB Zuordnung festgelegt.

Dialogfeld

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Identifikation
RWB Bauform ID (MUID)	Eindeutige ID des Elements	1
Bautyp	1 - Bepflanzte Rigole 2 - Durchlässiger Straßenbelag 3 - Infiltrationsgraben 4 - Regentonne 5 - Grünmulde 6 - Grüninsel 7 - Gründach	1
Eigenschaften	siehe Komponenten der RWB Bauformen

Technische Details

.

Weiterführende Links

.

Offene Punkte

Bilder einfügen