Editor Zeitflächendiagramm (A) (MOUSE)

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2011 SP7.

Diese Seite befindet sich noch in Bearbeitung!

Einleitung

Die Zeit-Flächen-Methode (MOUSE-Modell A) ist ein einfaches Oberflächenabflussmodell mit minimalen Datenanforderungen. Die Abflussberechnung basiert auf einer einfachen Behandlung hydrologischer Verluste und der Abflussführung durch die sogenannte Zeit-Flächen-Kennlinie.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Einzugsgebiet ID (MUID)	eindeutige ID	1
Angeschlossene Fläche (Area)	Angeschlossene Fläche oder Polygonfläche (siehe Editor Einzugsgebiete).	-
Undurchlässiger Anteil (ImpArea)	Undurchlässiger Anteil der Einzugsgebietfläche, angegeben in Prozent.	1
Parametersatz (ParAID)	Durch das Drücken der Schaltfläche Edit öffnet sich der Editor Parameter Zeit-Flächen-Diagramm in welchem benutzerdefinierte Parametersätze erstellt und gewählt werden können.	2
Parametersatz oder Benutzerdefiniert (wenn angehakt)	Auswahl eines Parametersatzes in welchem alle notwendigen Einstellungen für die Berechnung des Oberflächenabflusses gespeichert sind oder Verwendung von lokalen Parameterwerten (Benutzerdefiniert)
Konzentrationszeit (ConcTime)	Konzentrationszeit	2
Anfangsverlust (ILoss)	Anfangsverlust	2
Reduktionsfaktor (RFactor)	Abminderungsbeiwert	2
Berechnungsmethode (CoeffNo	Lokal angewandte Methode zur Berechnung der Abflusskonzentration 0 – Zeit-Flächen-Diagramm 1 – Zeit-Flächen-Koeffizient
Zeit-Flächen-Diagramm (TACurveID)	Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung.	2
Zeit-Flächen-Koeffizient (TACoeff)	Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms nicht gut erklärt	2
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Modelleinträge erstellen:
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details