Editor Routing

Menüpunkt: SWMM5 > Hydrologie > Routing

Dialogfeld

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Einzugsgebiet ID	eindeutige ID für die hydrodynamische Simulation (MUID); Eingabe zwingend erforderlich.
Load to	1 - Node: Einzugsgebiet fließt in einen Knoten des Kanalnetzes 2 - Catchment: Einzugsgebiet fließt in ein anderes Einzugsgebiet
Verknüpfung mit Knoten	gibt Knoten an, wenn Load to = Node
Verknüpfung mit Einzugsgebiet	gibt Einzugsgebiet an, wenn Load to = Catchment
Bezeichnung
Beschreibung	beliebiger Zusatztext
Regenmessstellen ID*	ID der zugeordneten Niederschlagsmessstelle
Hydrologie und Hydraulik
Gebietsbreite	mittlere Breite des Einzugsgebiets1) zur Berechnung der Abflusskonzentration
Gebietsgefälle	mittleres Gefälle des Einzugsgebiets1)
Undurchlässiger Anteil	undurchlässiger Anteil an der gesamten Einzugsgebietsfläche
Manning undurchlässig	Manning-Beiwert der undurchlässigen Flächen1)
Manning durchlässig	Manning-Beiwert der durchlässigen Flächen1)
Muldenverlust undurchlässig	Muldenverlust der undurchlässigen Flächen
Muldenverlust durchlässig	Muldenverlust der durchlässigen Flächen
Anteil ohne Muldenverlust	undurchlässige Flächen ohne Muldenverlust (z.B steile Dächer), ausgedrückt als Anteil an den gesamten undurchlässigen Flächen
Verknüpfungstyp	legt fest, wie durchlässiger und undurchlässiger Anteil innerhalb des Einzugsgebiets verbunden sind 1 - Undurchl. Fläche: durchlässige Fläche fließt auf undurchlässige Fläche 2 - Durchl. Fläche: undurchlässige Fläche fliept auf durchlässige Fläche 3 - Gebietsauslass: beide Anteile fließen direkt zum Auslauf des Einzugsgebiets
Prozent routed	Flächenanteil, der zwischen befestigtem und unbefestigtem Anteil bewegt wird
Snowpack ID	zugeordneter Parametersatz für Schneeschmelze
Länge Straßeneinlauf	wird nur mit den Schmutzstoffen verwendet
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle
_ Mit Attributen auswählen	öffnet Dialogfeld zum Auswählen mit Attributen
_ In die Zwischenablage kopieren	kopiert ausgewählte Datensätze in die Zwischenablage (TAB-getrennt)
_ XML-Bericht erstellen	erstellt einen XML-Bericht mit allen Datensätzen
Geocode...	automatische Einzugsgebietszuordnung
Schließen	schließt den Editor