Parallele Leitungen auswählen (MIKE URBAN 2014)

Siehe auch: Parallele Leitungen auswählen (MIKE URBAN 2009)

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Installation in MIKE URBAN 2014

DLLs registrieren

(1) Öffnen Sie die Seite MIKE TOOLS, und laden Sie "Select Parallel Pipes 2014" herunter.

(2) Entzippen Sie toolSelectParallel2014.zip in ein temporäres Verzeichnis.

(3) Kopieren Sie die Datei toolSelectParallel.dll ins Verzeichnis Ihrer MIKE Software-Installation, laut Vorgabe
c:\Program Files (x86)\DHI14\Bin\

(4) Suchen Sie im Startmenü nach der cmd.exe und führen Sie die Datei als Administrator aus. Das Befehlszeilenfenster öffnet sich.

(5) Kopieren Sie die folgende Zeile, korrigieren Sie allenfalls den Pfad zur toolSelectParallel.dll.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm "c:\Program Files (x86)\DHI14\Bin\toolSelectParallel.dll"

(6) Fügen Sie die Zeile mit einem rechten Mausklick aufs Befehlszeilenfenster ein.

(7) Drücken Sie die Eingabetaste. Es erscheint die Meldung: Die Typen wurden registriert.

(8) Schließen Sie das Befehlszeilenfenster.

Konfigurationsdatei mu.xml bearbeiten

(9) Beenden Sie MIKE URBAN.

(10) Suchen Sie mit dem Explorer die Datei c:\Program Files (x86)\DHI14\MIKE URBAN\Cfg\mu.xml. Erstellen Sie eine Sicherungskopie. Kopieren Sie die Datei temporär in ein ungeschütztes Verzeichnis, um Änderungen vornehmen zu können. Entfernen Sie über Rechtsklick und Eigenschaften den Schreibschutz.

(11) Öffnen Sie die Datei mu.xml mit einem Texteditor.

(12) Ergänzen Sie im Abschnitt MUTools die folgende Zeile:

<R clsid="DHI.MU.toolSelectParallel.toolSelectParallel" />

Der fertige Abschnitt MUTools sieht jetzt etwa so aus:

<Group Name="MUTools"> <Metadata> <Field Name="clsid" Type="Char(255)"/> </Metadata> <Rows> <!-- Hier stehen irgendwelche Kommentare. --> <R clsid="DHI.MU.toolSelectParallel.toolSelectParallel" /> </Rows> </Group>

(13) Speichern Sie die mu.xml, stellen Sie den Schreibschutz wieder her, kopieren Sie die mu.xml zurück ins Verzeichnis c:\Program Files (x86)\DHI14\MIKE URBAN\Cfg\.

(14) Starten Sie MIKE URBAN neu, um den neuen Menüeintrag zu aktivieren.

Vorgehen Schritt für Schritt

Das Tool "Parallele Leitungen auswählen" durchsucht das aktive Modell (MOUSE, EPANET oder SWMM) nach parallelen Leitungen, das sind Leitungen mit gleichem Anfangs- und Endknoten, und wählt die gefundenen Leitungen aus.

Das Tool funktioniert auch, wenn Leitungen gegengleich definiert sind, das heißt Anfangs- und Endknoten vertauscht sind, oder wenn Leitungen Stützpunkte aufweisen.

(1) Führen Sie eine Fehlerprüfung der "Links" bzw. "Pipes" durch, um in der betreffenden Tabelle (msm_Link, mw_Pipe oder mss_Link) die Spalten FROMNODE und TONODE zu erzeugen und zu aktualisieren.

(2) Starten Sie das Tool unter "Werkzeuge | Benutzerwerkzeuge | Select Parallel Pipes"

(3) Anhand der Auswahl können Sie nun selbst entscheiden, ob es sich dabei um einen Datenfehler handelt, oder ob die parallelen Leitungen Ihren Modellvorstellungen entsprechen.