Neu in MIKE URBAN Version 2016

Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Grüne Infrastruktur ist ein unerlässliches Element, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, eine intakte Umwelt zu erhalten und die Lebensqualität in urbanen Räumen zu steigern.

Die neuen Funktionen im MIKE URBAN 2016 ermöglichen es Ihnen, nachhaltige Infrastrukturelemente zu planen:

Detaillierte hydrologische Modellierung zur Unterstützung bei der Planung und beim Betrieb von nachhaltiger Infrastruktur auf Einzugsgebietsebene

Neuer Knotentyp "Sickerschacht" für die hydrodynamische Abflussberechnung

Wasserqualitätsmodellierung: die Kopplung von ECO Lab und MIKE URBAN ermöglicht die Simulation von biologischen und chemischen Prozessen in städtischen Netzen.

Erweitere Betrachtung von Hydraulik und Wasserqualität in einem Modell - Kanalnetze und Oberflächenwasseranwendungen mit der Kopplung von MIKE URBAN, MIKE 11 und MIKE 21 unter MIKE FLOOD

Signifikante Geschwindigkeitssteigerung des MIKE 1D Rechenkerns, dem Kern von MIKE URBAN

Modellmanager

Allgemein

Basiert auf ArcGIS 10.3

Der Szenariomanager inkludiert Tabellen welche sich auf Überflutung beziehen

Erstellen und Pflegen von Modellen

Verbesserte Einbindung der "Remote Simulation", also der Durchführung von Simulationsläufen auf anderen Rechnern im Büronetzwerk

Submodel Manager

Wasserversorgung

Kartenproduktion mit "EPANET To Shape"

Siedlungsentwässerung

MIKE 1D ist der Standard-Berechnungskern für neue Projekte

Neuer Knotentyp für die Abflussberechnung: Sickerschacht

Modellierung der Wasserqualität im Sickerschacht mittels ECO Lab

Datenimport aus dem ISYBAU-Format

Editoren zum Bearbeiten von ECO Lab-Koppelungen

ECO Lab-Template zur Modellierung von H2S

MIKE 1D-Berechnungskern unterstützt ECO Lab zur Modellierung von Ab- und Umbauprozessen

SWMM5-Berechnungskern der Version 5.1.009 wird verwendet

Flood Screening Tool (FST) – vereinfachte und schnellere numerische Lösung ermöglicht schnellere Berechnungen für effiziente Überflutungsbetrachtungen1) siehe Handbuch "CollectionSystem.pdf", Kapitel 9.3.1 "Choosing 2D model"

MIKE URBAN 2016 Service Pack 2, April 2016

Modul/Typ	Fehler/Neues Feature	Status
Model Manager and MIKE 1D	* Enhanced to handle all CRS X-Z OPEN type curves * Validation updates has been assigned to pump structures * Hydrological model B (kinematic wave) handling long timespans * Running Model A running long series of rain events * The entries simulation time is included in the job list created fil, the .mjl file has been improved.	Fixed
Collection system	* Various issues in SWMM has been fixed which enables complete export of side-flow weirs setups * Catchment dialog grid has been redesigned to fit in different screen resolutions	Fixed
Collection system	Drainage for bio-retention cells is fully supported - LIDs	New Feature
Documentation	Documentation regarding curb inlets (2D coupling) has been updated	Fixed
General	* Scenario Manager handling differences in datatypes between scenarios * The KMD2 time series bridge handling data with multiple digits * Result verification has been enabled to compare res1d with PRF files	Fixed
Model Configuration	Tool to apply and update errors when working with conflict flags	Fixed
Project check tool	Soakaway type node is now supported and included	New feature
Water Distribution	The algorithm for Water Hammer has been fixed to avoid oscillations and crashes while adding check valves in the analysis	Fix

MIKE URBAN 2016 Service Pack 1, Jänner 2016

Modul/Typ	Fehler/Neues Feature	Status
Model Manager and MIKE 1D	Added support for Low Impact Development: Bio-retention cell, porous pavement, infiltration trench, rain barrel, vegetative swale, rain garden, green roof	New feature
GIS extensions	Unable to load DFS2 files into ArcMAP	Fixed
Documentation	Missing link to MIKE URBAN dedicated ECOLab template in documentation index	Fixed

MIKE URBAN 2016, Dezember 2015

Modul/Typ	Fehler/Neues Feature	Status
Model Manager	* Fehlerprüfung meldet nicht-kritische Tagesganglinien als Fehler	Fixed
Flooding	* Kopplung zu nicht existierenden Zellen irrtümlich möglich bei der Verbindung von MIKE 21 FM	Fixed
MIKE 1D engine	* MIKE 1D kann das Colebrook-White Widerstandsgesetz nicht mit Rückschlagventilen kombinieren	Fixed
Model Manager	* Wenn MIKE URBAN im minimierten Modus geschlossen wurde, öffnete es sich ebenfalls minimiert.	Fixed
Model Manager	* Die Orientierung im Wehreditor ist aktiviert wenn "Discharge coeff." definiert ist, auch wenn er nicht benutzt wird.	Fixed