Variantenvergleich

Mit dem Variantenvergleich können zwei ausgewählte Simulationen vergleichen:

Hydraulische Simulation mit Sperrkonzept

Hydraulische Simulation mit hydraulische Simulation aus einem anderen Szenario

Sperrkonzept mit Sperrkonzept aus einem anderen Szenario

Es werden zwei Ergebnisse berechnet:

Druckdifferenz: Das Programm berechnet die Druckdifferenzen "on-the-fly". Das bedeutet, dass in der Karte ein aktualisierter Druckdifferenz-Layer hinzugefügt wird, sobald Sie die Einstellungen für die Simulation ändern.

Änderungen der Fließrichtung: Vergleich von zwei Simulationen im Bezug auf unterschiedliche Fließrichtungen. So können Rohrleitungen identifiziert werden, bei denen sich die Fließrichtung im Vergleich zum Original während der Simulationsdauer geändert hat.

Zur Ergebnisdarstellung im Lageplan finden Sie hier weitere Informationen.