Bedarfsaufteilung

⯇ Zurück zu Eigenschaften des Behälters
Weiter nach Simulation ausführen ⯈

Allgemein

Die Bedarfsaufteilung ist eine entscheidende Grundlage für die Berechnung des Wasserversorgungsnetz. In MIKE+ gibt es mehrere Möglichkeiten einen Bedarf aufzuteilen. In der vorliegenden Übung wird der Bedarf gleichmäßig anhand der Rohrlänge aufgeteilt.

Transportleitung bei der Aufteilung nicht berücksichtigen

Als Bedarfskoeffizient ist als Standardeinstellung Coeff.1 eingestellt. Dieser Koeffizient ist ein Gewichtungsfaktor und kann individuell im Rohr-Editor unter "Bedarfskoeffizienten" angegeben werden. Der Koeffizient 1 ist standardmäßig mit 1 festgelegt. Für die Transportleitung muss dieser Wert überschrieben werden mit "0". Öffnen Sie dazu den Rohr-Editor der Transportleitung.

Bedarf aufteilen

Für unser Übungsnetz gehen wir davon aus, dass der Bedarf im Gesamtnetz 25 l/s beträgt. Um diesen Bedarf aufzuteilen, öffnen Sie im Reiter WD_Netzwerk > Spezialwerkzeug die Bedarfsaufteilung.

Geben Sie nun im Reiter Rohrbedarfskoeffizienten den Bedarf im Gesamtnetz als 25 l/s an (1). Des Weiteren aktivieren Sie die Option "Überschreiben" (2). Diese Option sorgt dafür, dass etwaige Daten – die bereits eingespeichert sind – überschrieben werden. Als 3. Schritt geben Sie nun als Kategorie noch "Haushalt" an, damit weisen Sie dem Bedarf einer bestimmten Gruppe zu (3).