Ergebnisse

⯇ Zurück zu Simulation ausführen
⯇⯇ Zurück zu MIKE+ Startseite

Ergebnisse laden

Wenn Sie die Simulation erfolgreich durchgeführt haben, sind die Ergebnisse automatisch geladen.

Wenn Sie eine DEMO-Version haben, oder sich nur die Ergebnisse ansehen möchten, gehen Sie zum Ordner "MUPP_Datenbank". Öffnen Sie die Datei "MUP-WD-NZ_halbfertig.mupp" und laden Sie die Ergebnisse (Ordner "Ergebnisse") nach MIKE+.

Sie können die Ergebnisse nach MIKE+ laden, in dem Sie zuerst die Ergebnis-Ansicht aktivieren (1) und dann auf "Datei hinzufügen..." klicken. (2)

Wählen Sie die Datei s01_stationaer-25lps.res aus. Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie die anzuzeigende Zeitdauer ändern können, oder noch weitere Zusatzinformationen (abgeleitete Ergebnisse) auswählen könnten. Belassen Sie für die Zeitdauer die Standardeinstellungen und wählen Sie bei den "Nutzbaren Datentypen" alle abgeleiteten Ergebnisse ("Dervied") aus. Sie laden damit den absoluten Durchfluss (Link flow (Absolute)) und den Druckgradient (Rohr). Mit Klick auf "OK" werden die Ergebnisse geladen.

Ergebnislayer im Lageplan hinzufügen

Über Layer und Symbole > Layer können Sie am Lageplan einen Ergebnislayer einfügen. Wählen Sie als Layerart "MIKE result file layer" aus. Aktivieren Sie die geladene Ergebnisdatei und stellen Sie als Item "Link flow (Absolute)" ein. Im Lageplan bzw in der Layerübersicht wird das Ergebnis nun angezeigt – mit einer automatischen Symboleinstellung.

Wenn Sie bei dem eben hinzugefügten Layer auf Default klicken (1), können Sie den Layer anpassen und beispielsweise die Klassifizierung ändern (2), die Dicke der Linie ändern (3) oder eine Beschriftung anzeigen lassen. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, müssen sie diese mit Klick "Auf Karte" übernehmen (4), da die Änderung sonst nicht gespeichert wird.

Ergebnisse tabellarisch

Eine Zusammenfassung des Simulationslauf (*.sum) wird bei der Berechnung automatisch erstellt. Zusätzlich steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung eine Ergebnistabelle individuell zu erstellen. Diese können Sie beispielsweise in weiterer Folge in ein Tabellenkalkulationsprogramm kopieren.

Öffnen Sie über den Reiter Ergebnisse > Ergebnistabellen den Editor. Links sehen Sie alle verwendeten Elementtypen und die berechneten Ergebnisse. Wählen Sie beispielsweise alle Ergebnisse zu den Knoten aus (1). Klicken Sie auf "OK" um die Tabelle zu erstellen (2).

Sie sehen nun die Ergebnisse einzeln für jeden Knoten. Zusätzlich sehen Sie eine statistische Auswertung aller Ergebnistypen.

Wenn Sie möchten können Sie die Werte in ein anderes Programm kopieren. Mit einem Rechtsklick im Fenster können Sie alle Knoten auswählen und mit einem erneuten Rechtklick können Sie die ausgewählten Elemente kopieren. Wechseln Sie nun in ein Tabellenkalkulationsprogramm um die Elemente einzufügen. Weitere Berechnungen können dann durchgeführt werden.

Längsschnitt und Animation

Der Längsschnitt zeigt in den Grundeinstellungen nur die Netzgeometrie an. Er kann im Nachhinein aber konfiguriert werden, so dass gewünschte Ergebnisse zusätzlich dargestellt werden. Der Längsschnitt wird zwischen zwei Stützpunkten gezeichnet, die im Vorhinein festgelegt werden müssen. Sie finden die Einstellungen zum Längsschnitt unter dem Reiter Karte > Längsschnitt und Netzverfolgung.

Über die Werkezuge können Stützpunkte (=Fähnchen) erstellt und gelöscht werden. Wenn Sie auf "Markierung setzen" in der Symbolleiste klicken, können Sie auf den gewünschten Startpunkt Ihres Längsschnitts klicken, um hier einen Stützpunkt zu setzen. Anschließend klicken Sie auf den Endpunkt des Längsschnitts. Eventuell müssen Sie auch dazwischen Stützpunkte setzen, um Ihren gewünschten Pfad eindeutig festlegen zu können.

Klicken Sie anschließend auf "Längsschnitt-Manager". Der Längsschnitt wird mit Grundeinstellungen angezeigt.

(1) Falls Sie die Darstellung des Längsschnitts bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Längsschnitt und öffnen Sie das Kontextmenü <Eigenschaften>.

(2) Hier können Sie auch den Pfad umkehren.

(3) Wenn Sie ein zusätzliches Ergebnis anzeigen möchten, können Sie dies mit Hilfe der Werkzeugleiste oberhalb des Längsschnitts.