Bestehendes Modell öffnen und Stofftransport aktivieren

Dieser Beitrag gehört zum Übungsbeispiel Stofftransport (LTS).

⯇ Zurück zu Übungsbeispiel Stofftransport (LTS)
Weiter nach Schadstoffe anlegen ⯈

Für die LTS-Modellierung des Stofftransports – die später durchgeführt wird – greifen wir auf eine bestehende LTS-Simulation (Kanalnetz) zurück. In diesem Kapitel wird das LTS-Modell geöffnet und der Stofftransport aktiviert.

Öffnen des bestehenden Modells

In einem ersten Schritt sehen wir uns das bestehende Kanalnetz und LTS-Modell genauer an, für welches wir nun den Stofftransport ergänzen möchten.

Starten Sie zuerst MIKE+. Links oben klicken Sie auf <Datei> und <Öffnen>. Navigieren Sie zu dem Ordner in dem Sie den heruntergeladenen Ordner entzippt haben. Gehen Sie zum Ordner "Uebungsbeispiel-Beginn" und öffnen Sie die Uebungsbeispiel_LTS_fertig.mupp.

Aktivieren des LTS-Modul

Nachdem für dieses Kanalnetz noch keine Stofftransportberechnung durchgeführt wurde, muss das entsprechende Modul aktiviert werden. Gehen Sie dazu im Editorenmenü auf <Allgemeine Einstellungen> und <Module> und aktivieren Sie den Stofftransport.

Erst jetzt werden die entsprechenden Menüs und Editoren eingeblendet.

Randbedingungen

In diesem Modell werden drei Randbedingungen berücksichtigt:

Fixer Außenwasserstand

Konstanter Schmutzwasserzulauf

Regenreihe der Jahre 1997 bis 2006

Öffnen Sie den Editor Randbedingungen über <Randbedingungen> und <RB Hydraulik>. Alle drei Randbedingungen sind bereits vorhanden.

Fixer Außenwasserstand von 1,8 m am Orewa River

ID: Orewa

Räumliche Ausdehnung: Einzeln am Knoten "Auslauf_2"

Typ: Auslaufwasserstand

Konstanter Wert: 1,8 m

Diese Randbedingung ist bereits vollständig angelegt.

Konstanter Schmutzwasserzulauf von 5 l/s zu Knoten S_03

In der Praxis wird das Schmutzwasser zumeist verteilt über das gesamte System auftreten und als Gebietsabfluss aus den Einzugsgebieten modelliert. Der Einfachheit halber bilden wir den Schmutzwasserabfluss in diesem Übungsbeispiel stattdessen als einzelnen Zulauf zu einem Knoten ab.

ID: TW-Abfluss

Räumliche Ausdehnung: Einzeln am Knoten "S_03"

Typ: Zufluss zum Knoten

Konstanter Wert: 0,005 m³/s

Diese Randbedingung ist bereits vollständig angelegt.

Regenreihe der Jahre 1997 bis 2006

Die Langzeitseriensimulation soll anhand einer Niederschlagszeitreihe vom 1.1.2007 bis 31.12.2006, das sind 10 Jahre, durchgeführt werden. Die Werte tragen die Einheit µm/s und sind alle 5 Minuten gespeichert.

Die Regenreihe soll auf alle Einzugsgebiete angewendet werden.

ID: Regen-LTS

Typ: Niederschlag

Räumliche Ausdehnung: Alles

Zeitserie: Ns1997_2006_ums.dfs0

Dieser Editor zeigt mit einem roten Rufzeichen einen Fehler an: Die Zeitreihe für die Randbedingung "Regen-LTS" ist noch nicht festgelegt.

Um die richtige Zeitreihe auszuwählen, klicken Sie auf [...] und <Browse>. Die Niederschlagsreihe befindet sich im Ordner "Niederschlag" und heißt "Ns1997_2006_ums.dfs0".