1D-2D Kopplungen

⯇ Zurück zu Modellelemente Fließgewässer und 2D-Oberfläche

Menüpunkt: Editoren > Modellkopplungen > 1D-2D Kopplungen
Handbuch: MIKE+ 2D Overland User Guide, section 5: Model Couplings

Einleitung

Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.

Dialogfeld

Das Dialogfeld verfügt über die Register Lage und Attribute. Darüber hinaus ist die Identifizierung – über den Registern stehend – immer zu sehen.

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID der Kopplung; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Typ (TypeNo)	Elementtyp, der mit der 2D Oberfläche gekoppelt werden soll 1 - Schacht 2 - Becken 3 - Auslauf 4 - Sickerschacht 5 - Pumpe 6 - Wehr 7 - Natürliches Gerinne 8 - Straßeneinlauf 9 - MIKE HYDRO River bank 10 - MIKE HYDRO River end 11 - Side structure 12 - River bank 13 - River end
Anwenden (ApplyNo)	0 - nicht anwenden 1 - anwenden

Register „Lage“

Die Ausdehnung und Lage der Kopplungen wird man in der Praxis eher mit dem Werkzeug "Lage bearbeiten" in der Werkzeugleiste "1D/2D Kopplung" bearbeiten, und nur in Ausnahmefällen über die Koordinaten im Register "Lage".

Feld	Erklärung
ID (ItemID)	MUID des Modellelements, das mit der 2D Oberfläche gekoppelt ist. Je nachdem, welcher Elementtyp unter "Identifizierung" angegeben ist, stehen mit [...] andere Elemente zu Auswahl.
Locaton in 2D domain	Angegeben ist entweder ein einzelner Punkt über X- und Y-Koordinate, oder ein Polygon über eine Abfolge von Punkten.
Breite Quadrat (Square Width)	• Standardmaßig 0 m, das heißt es wird lediglich ein Punkt gesetzt. • Gibt man einen Wert ein, beispielsweise 2 m und drückt auf <Update> werden die vier Eckpunkte eines Quadrats erzeugt, und auf der Karte wird ein Quadrat angezeigt. • Stellt man auf 0 m und drückt <Update>, wird wieder der Mittelpunkt des Quadrats erzeugt.

Register „Attribute“

Feld	Erklärung
Smoothing factor
Delta depth for dampening
Max. Q anwenden
Method (FlowMethodNo)	Berechnungsmethode: 1 - Orifice formula 2 - Weir formula 3 - Exponential formula 4 - Straßeneinlauf
Discharge coefficient	Durchflussbeiwert (FlowMethodNo = 1, 2 oder 4)
Inlet area	Fließquerschitt (FlowMethodNo 1 und 4)
Crest width	Wehrlänge (nur bei FlowMethodNo = 2)
Coefficient	(FlowMethodNo = 3)
Exponent	(FlowMethodNo = 3)
Freibord	Freibord (FlowMedhodNo = 4)
DQ-Beziehung	tabellarische Beziehung zwischen Wassertiefe und Wasseraustausch (FlowMethod = 4)

Technische Details

Smoothing factor

This parameter introduces an exponential smoothing of the water level values transferred from the 1D to 2D model. A value of 0 indicates no smoothing whereas a value closer to 1 creates strong smoothing in the model. Values are only valid in the range (0 to 1).

The higher the value the greater the smoothing will be. The parameter impacts the dynamics by smoothing out steep gradients (in time) through the couplings. In general, the exponential smoothing factor should be adjusted when a structure exhibits unstable behaviour (oscillates wildly). A high smoothing factor will cause a time lag in the transfer of the values from one model component to the other model component.

Delta depth for dampening

This parameter indicates the water level difference from which the discharge gradients should be progressively suppressed. The delta depth may be used for stabilizing set-ups where the instability is caused by a small difference in the water level in the two coupled models.

If Delta depth = 0 then no suppression is applied.

If Delta depth > 0 then the discharge is multiplied by a specified suppression factor:

Abbildung aus den Testrechnungen

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt