Ergebnisse 2D Oberfläche

Menüpunkt: Konfiguration > Ergebnis-Einstellungen > Ergebnisdateien
Handbuch: MIKE+ 2D Overland User Guide, section 9.1: Result Files

Bei der gekoppelten Simulation mit Kanalnetz und 2D Oberfläche werden mehrere Ergebnisdateien erzeugt:

Ergebnisse des Kanalnetzes

Ergebnisse der 2D Oberfläche

Ergebnisse der Kopplung

Ergebnisse des Kanalnetzes

Bei der gekoppelten Berechnung werden die Ergebnisse der reinen Kanalnetzberechnung um folgende Hauptergebnisse ergänzt. Diese Ergebnisse müssen nicht extra ausgewählt werden.

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Node Discharge to Surface	Total discharge exchanged from the manhole into the surface. Negative value implies discharge in the opposite direction.	Knoten	It is the total discharge exchanged from the manhole into the surface. Negative value implies discharge in the opposite direction.
Node Diverted Runoff to Surface	Flow of water coming from the runoff model that could not enter the urban system, and for that reason it was directly diverted to the surface model (Mike21).	Knoten
Node Water Level of Coupled Model	Knoten

Dynamische Ergebnisse 2D Oberfläche

Die Ergebnisdatei des hydrodynamischen Berechnung an der 2D Oberfläche heißt in der Regel *2D_overland.dfs2 oder *2D_overland.dfsu. Sie enthält immer die Hauptergebnisse und kann mit zusätzlichen Ergebnissen ausgestattet werden.

Hauptergebnisse

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Water level (bzw. Surface Elevation)	Wasserspiegel	2D-Elemente
Water depth	Wassertiefe	2D-Elemente
Current speed	Aktuelle Geschwindigkeit	2D-Elemente
U velocity	U Geschwindigkeit	2D-Elemente	Anteil von "Current speed" in X-Richtung
V velocity	V Geschwindigkeit	2D-Elemente	Anteil von "Current speed" in Y-Richtung

Zusätzliche Ergebnisse

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Current direction	Aktuelle Richtung	2D-Elemente
CFL number	CFL-Nummer	2D-Elemente
Element area	Objektbereich	2D-Elemente
Precipitation	Niederschlag	2D-Elemente
Evaporation	Evaporation	2D-Elemente
Drag coefficient	Widerstandsbeiwert	2D-Elemente
Bed shear stress	Sohlschubspannung	2D-Elemente
Eddy viscosity	Eddy Viskosität	2D-Elemente
P flux	P Durchflussmenge	2D-Elemente
Q flux	Q Strömung	2D-Elemente

Maximalwerte 2D Oberfläche

Die Ergebnisdatei mit den Maximalwerten der hydrodynamischen 2D-Berechnung heißt in der Regel *2D_Flood_Statistics.dfs2 oder *2D_Flood_Statistics.dfsu.

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Maximum water depth	Maximale Wassertiefe	2D-Elemente
Time of maximum water depth	Zeit der maximalen Wassertiefe	2D-Elemente
Maximum current speed	Maximale Strömungsgeschwindigkeit	2D-Elemente
Time of maximum current speed	Zeit der max. Strömungsgeschwindigkeit	2D-Elemente
Duration of depth above threshold	Dauer der Tiefe über dem Schwellenwert	2D-Elemente

Zeitserie der Wasserbilanz

Die Wasserbilanz summiert je Zeitschritt über die gesamte 2D Oberfläche, und hat daher keinen 2D-Raumbezug. Sie heißt in der Regel *2D_Volume_balance.dfs0. Sie enthält immer folgende sieben Zeitreihen:

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Total area, Flow	System
Wet area, Flow	System
Dry area, Flow	System
Transport, Flow	System
Source, Flow	System
Process, Flow	System
Error, Flow	System

Ergebnisse in 2D Durchlässen

Um Ergebnisse in einem 2D Durchlass zu erhalten, muss man in den Ergebnisdateien einen Inhaltstyp "2D culvert results" definieren, und die entsprechende Ergebnisdatei im Simulationsdialog aktivieren. Folgende Ergebnistypen werden in die dfs0-Datei geschrieben:

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Target Flow	2D Durchlass	Der Target Flow ist die theoretisch mögliche Förderleistung eines Culverts basierend auf der Culvert Formula.1) DHI intern Fall 5403
Effective Discharge	2D Durchlass	Der Effective Discharge ist der simulierte Abfluss und bezieht das verfügbare Volumen am Culvert Einlauf (upstream) mit ein.1)
weitere Ergebnisse

Ergebnisse an Kontrollquerschnitten

Ein Kontrollquerschnitt ist eine Linie quer über das 2D-Mesh, meist quer zu einem Flusslauf oder einem ausgeprägten Fließweg and er Oberfläche, für die der Durchfluss bilanziert wird. Der Kontrollquerschnitt muss in den Ergebnisdateien als Inhaltstyp "Abschnitt-Abfluss"2) englisch "section discharge", deutsch wohl besser: Kontrollquerschnitt definiert, und die entsprechende Ergebnisdatei im Simulationsdialog aktiviert werden. Folgende Ergebnistypen werden in die dfs0-Datei geschrieben:

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Discharge, Flow	Durchluss	Kontroll-querschnitt
Acc. discharge, Flow	Akkumulierter Durchfluss bis zum Zeitschritt = Volumen	Kontroll-querschnitt

Das Vorzeichen des Durchflusses hängt von der Zeichenrichtung des Kontrollquerschnitts ab. Wenn man die Richtung des Kontrollquerschnitts gedanklich gegen den Uhrzeigersinn dreht, ergibt sich die positive Fließrichtung.

Die Idee dahinter ist, dass es in manchen Querschnitten sowohl vor, als auch zurück fließen kann, und man dies anhand des Vorzeichens erkennen soll.

Wenn man möchte, dass ein Kontrollquerschnitt in der Regel einen positive Durchfluss ausweist, muss er in Hauptfließrichtung gesehen von links nach rechts definiert sein.