Drossel

⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung⯈

Menüpunkt: Editoren > Netz > Drosseln
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.5.:

Einleitung

Um Drosselstrecken oder Sonderformen, wie Wirbeldrosseln, in MIKE+ umsetzen, können Sie eine Haltung anpassen. Die Haltung, die zur Drosselstrecke oder Drossel wird, ist zwischen einem Von-Knoten und einem Nach-Knoten eingebettet.

Haltung Register Durchflussregelung

Die Durchflussregulierung ermöglicht es, einer Haltung einen maximalen Durchfluss zuzuweisen. Damit können Sie eine Haltung zu einer Drossel machen.

Die Regulation des Durchflusses kann entweder eine Funktion des Wasserstands in einem Knoten (Steuerknoten A) oder eine Funktion der Wasserstandsdifferenz in zwei Knoten (Steuerknoten A, B) sein.

Feld	Erklärung
Steuerung verwenden (FlowRegNo)	Durch aktivieren dieser Option, kann der Editor bearbeitet werden.
Typ (TypeNo)	1 - Steuerung Qmax (H)1) In der Wertetabelle ist der absolute Wasserspiegel über Meeresniveau zu verwenden und nicht die Wassertiefe im Schacht 2 - Steuerung Qmax (dH)
Funktions-ID (FunctionID)	ID der Wertetabelle
Bearbeiten	öffnet Editor Wertetabelle
Steuerknoten A (ControlNodeAID)	für Wasserstand relevanter Knoten A
Steuerknoten B (ControlNodeBID)	für Wasserstand relevanter Knoten B
Rückstauklappe (NonReturnNo)	Durch eine Rückstauklappe ist nur noch die Fließrichtung vom Startknoten (VON) zum Endknoten (NACH) möglich. 0 - nein 1 - ja