Haltungen

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung \⯈

Menüpunkt: Konfiguration > Netz > Haltungen

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle msm_Link.

Einleitung

Eine Haltung verbindet zwei Knoten, einen Startknoten (Von) und einen Endknoten (Nach). Diese Verbindung kann durch eine gerade oder eine gebogene Polyline dargestellt werden.

Dialogfeld Kopf

Das Dialogfeld verfügt über die Register Geometrie, Durchflussregulierung, Rauheitsbeiwerte, Druckeinstellungen, Gitterpunkt, Beschreibung. Darüber hinaus ist die Identifizierung – über den Registern stehend – immer gegeben.

Feld	Erklärung
ID(MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
X	X-Koordinate des Knotens
Y	Y-Koordinate des Knotens

Zu den Standard-Werkzeugen in den Dialogfeldern finden Sie hier eine Erklärung.

Register „Geometrie“

Feld	Erklärung
Typ (TypeNo)	Mit dem Haltungs-Editor können verschiedene Haltungstypen verwaltet werden. 1 - Kreisprofil (Standardwert) 2 - Sonderprofil 3 - Rechteckprofil 4 - O-Profil (dänisches Sonderprofil) 5 - Eiprofil (H/B = 3/2) 6 - Natürliches Gerinne Je nach getroffener Wahl ändert sich die Eingabemaske, indem bestimmte Eingabefelder aktiviert/deaktiviert werden.
Durchmesser (Diameter)	Durchmesser bei Kreisprofilen, Höhe bei Eiprofilen
Breite (Width)	Breite bei Rechteckprofilen
Höhe (Height)	Höhe bei Rechteckprofilen
Sonderprofil (Querschnitt) (CrsID)	Wenn TypNo = 2 muss hier ein Sonderprofil ausgewählt werden. Ein Sonderprofil wird im cs_sonderprofile definiert/bearbeitet. Der Editor selbst lässt sich durch die Schaltfläche Bearbeiten öffnen.
Topographie (TopographyID)	Im Falle von offenen Gerinnen kann an dieser Stelle die Topographie (Querprofile und deren Stationierung) ausgewählt werden. Dieses wird im Editor Topographie definiert/bearbeitet.
Länge (Length)	Falls die benutzerdefinierte Haltungslänge (linkes Feld) angegeben ist, wird sie bei der Simulation verwendet. Andernfalls wird die Geometrische Länge (rechtes Feld) verwendet.
Geometrische Länge (GeometricLength)	Die Geometrische Länge ergibt sich automatisch aus dem Verlauf der Polylinie. Es handelt sich um eine 2D-Länge.
Höhe oben (UpLevel)	Sohlhöhe beim Haltungsanfang. In dem rechten Feld (nur Leserecht) steht die Sohlhöhe des Startknotens. In dem linken Feld (Lese- und Schreibrecht) kann eine benutzerdefinierte Sohlhöhe beim Haltungsanfang angegeben werden.
Höhe unten (DwLevel)	Sohlhöhe beim Haltungsende. In dem rechten Feld (nur Leserecht) steht die Sohlhöhe des Endknotens (NACH). In dem linken Feld (Lese- und Schreibrecht) kann eine benutzerdefinierte Sohlhöhe beim Haltungsende angegeben werden. Dadurch können Abstürze dargestellt werden.
Gefälle [o/o] (Steigung) (Slope_C)	Anhand der Haltungslänge sowie der Sohlhöhen am Haltungsanfang/-ende wird das Gefälle berechnet. Gefälle der Haltung in Prozent. Über die Schaltfläche Berechnen gelangt man zur Berechnung.
Max Dx (Maxdx)	Maximaler Abstand zwischen den Gitterpunkten (Bei einem natürlichen Gerinne muss dieses Feld ausgefüllt werden.)

Register „Durchflussregulierung“

Die Durchflussregulierung ermöglicht es, einer Haltung einen maximalen Durchfluss zuzuweisen. Die Regulation des Durchflusses kann entweder eine Funktion des Wasserstands in einem Knoten (Steuerknoten A), oder eine Funktion der Wasserstandsdifferenz in zwei Knoten (Steuerknoten A, B) sein.

Eine Möglichkeit, einen geregelten Abfluss einzuführen, ist im Register Steuerung eine Q-H Beziehung in Tabellenform zu hinterlegen:

} Nähere Erklärungen und Beispiele zur Anwendung finden Sie im Artikel zur [[mikeplus:dialog:cs_drossel|Drossel]]. ^Feld ^ Erklärung ^ |Steuerung verwenden \ //(FlowRegNo)// | Durch aktivieren dieser Option, kann der Editor bearbeitet werden. | |Typ\ //(TypeNo)// |1 - Steuerung Qmax (H)((In der Wertetabelle ist der absolute Wasserspiegel über Meeresniveau zu verwenden und //nicht// die Wassertiefe im Schacht))\ 2 - Steuerung Qmax (dH) | |Funktions-ID\ //(FunctionID)// |ID der Wertetabelle | |Bearbeiten |öffnet Editor Wertetabelle | |Steuerknoten A\ //(ControlNodeAID)// |für Wasserstand relevanter Knoten A | |Steuerknoten B\ //(ControlNodeBID)// |für Wasserstand relevanter Knoten B | |Rückstauklappe\ //(NonReturnNo)// |Durch eine Rückstauklappe ist nur noch die Fließrichtung vom Startknoten (VON) zum Endknoten (NACH) möglich. \ 0 - nein\ 1 - ja | ==== Register „Rauheitsbeiwerte“ ==== {{ mikeplus:dialog:cs_haltungen_rauheitsbeiwerte.png?direct&500 |

Feld	Erklärung
Methode (FricTypeNo)	Methode, nach der die Reibungsverluste berechnet werden: 1 - Manning explizit 2 - Manning implizit 3 - Colebrook-White 4 - Hazen-Williams
Material (MaterialID)	Verweis auf das Material. In der Regel wird die dort definierte Rauhigkeit für die Berechnung der Reibungsverluste verwendet.
Benutzerdef. (FricNo)	Benutzerdefinierte Rauigkeit. Dieser Wert ersetzt die Rauigkeit, die über das Material definiert ist.
Manning (Manning)	Benutzerdefinierte Rauigkeit der Manning Methode
EQRough (EQRough)	Benutzerdefinierte Rauigkeit der Colebrook-White Methode
HWCoeff (HWCoeff)	Benutzerdefinierte Rauigkeit der Hazen-Williams Methode
Tiefenabhängiger Reibungsverlust
Scheitel
Sohle
Exponent

Register „Druckeinstellungen“

Wenn eine abgeschlossene Haltung mit Wasser gefüllt ist und kein freier Wasserspiegel mehr vorliegt, ist es sinnvoll in MIKE+ die Haltung mit Druck anzunehmen.

Um in MIKE+ Druckleitungen in das System einzubauen, kann eine Haltung unter dem Register Druckeinstellungen näher charakterisiert werden.

Am Ende einer Druckleitung muss über den Register Druckknoten ein Entspannungsknoten (Pressurized tail node) markiert werden.

Register „Gitterpunkt“

Bei der Durchflussberechnung oder ähnlichem, erstellt MIKE+ automatisch ein Netz in den Haltungen. MIKE+ erzeugt zur Berechnung automatisch ein Gitter. In den Gitterknoten wird in MIKE+ die Abflusshöhe H, wie in einem Schacht, berechnet; dazwischen wird der Durchfluss Q berechnet.
Über den Register Gitterpunkte kann die Anzahl der Gitterteile manuell eingestellt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Anzahl der Gitterpunkte automatisch von MIKE+ zu erzeugen.

Sobald die Ergebnisse der Berechnung in MIKE+ sind die Volumen zwischen den Gitterpunkten (markiert mit H) oft in der Form von verschieden großen Durchflüssen Q (zwischen den Gitterpunkten) in einer Haltung sichtbar:

Register „Beschreibung“

Hier können Sie beliebige Texte vergeben.

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.