Parameter kinematische Welle

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter kinematische Welle

Literaturwerte zu Anfangsverlusten und Versickerung

Schmitt und Illgen1) Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12 nennen folgende Literaturwerte:

Butler und Davies unterscheiden grob nach der Bodenart:

"Eine Unterscheidung zwischen stark, mittel und schwach durchlässigen Flächen halte ich für überzogen, wir arbeiten immer nur mit einer Spalte, will heißen, wir verwenden nur drei Flächenanteile: eine Versickerungskategorie und die beiden befestigten Anteile steil und flach. Die anderen beiden Versickerungskategorien haben immer den Anteil 0 %.

Beachten Sie, dass der Horton-Ansatz in zwei Ausprägungen implementiert ist, nämlich als originaler Horton und als integrierter Horton, siehe MIKE 1D Reference Manual, Kapitel 7.4.3 Runoff computations (Kinematic Wave). Welcher Ansatz verwendet wird, steuern Sie in der MIKE 1D Engine Configuration mit dem Parameter IntegratedHorton."