Parameter kinematische Welle

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter kinematische Welle
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.2: Kinematic Wave (B)

Literaturwerte zu Anfangsverlusten und Versickerung

Schmitt und Illgen1) Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12 nennen folgende Literaturwerte:

Parameter	Art der Fläche	empfohlene Werte
Höhe der Benetzung	undurchlässig befestigte Flächen	0.2 - 0.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	0.2 - 1.0 mm
Muldenverlust	glatte Dachflächen	0.2 - 1.0 mm
befestigte Straßen- und Hofflächen	0.4 - 2.0 mm
sonstige befestigte Flächen	0.5 - 2.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	1.0 - 5.0 mm
Parameter	empfohlene Werte
Anfangswert der Versickerungsrate	50.0 - 300.0 l/(s*ha)
Schwellwert der Versickerungsrate	5.0 - 30.0 l/(s*ha)
Abnahmekoeffizient	0.03 - 0.2 min-1
Regenerationsrate	0.001 - 0.0001 min-1

Butler und Davies2) David Butler, John W. Davies (2000): Urban Drainage, 1. Edition, Table 6.1 unterscheiden grob nach der Bodenart:

"Eine Unterscheidung zwischen stark, mittel und schwach durchlässigen Flächen halte ich für überzogen, wir arbeiten immer nur mit einer Spalte, will heißen, wir verwenden nur drei Flächenanteile: eine Versickerungskategorie und die beiden befestigten Anteile steil und flach. Die anderen beiden Versickerungskategorien haben immer den Anteil 0 %."

Der Horton-Ansatz ist in zwei verschiedenen Ausprägungen implementiert, nämlich als

originaler Horton und als

integrierter Horton,

siehe MIKE 1D Reference Manual, Kapitel 7.4.3 Runoff computations (Kinematic Wave). Welcher Ansatz verwendet wird, steuern Sie in der CS-Engine-Konfiguration mit dem Parameter IntegratedHorton.