Dialog Knoten

Menüpunkt: Konfiguration > Netz > Knoten

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle msm_Node.

Einleitung

Dialogfeld

Das Dialogfeld verfügt über die Register Geometrie, Abdeckung, Durchflussregulierung, Verluste, Druckknoten, Sickerschacht, Beschreibung. Darüber hinaus ist die Identifizierung – über den Registern stehend – immer gegeben.

Feld	Erklärung
ID(MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
X	X-Koordinate des Knotens
Y	Y-Koordinate des Knotens

Zu den Standard-Werkzeugen in den Dialogfeldern finden Sie hier eine Erklärung.

Register „Geometrie“

Feld	Erklärung
Knotentyp (TypeNo)	Mit dem Knoten-Editor können vier verschiedene Knotentypen verwaltet werden. 1 - Schacht (Standardwert) 2 - Becken 3 - Auslauf 4 - Speicherknoten 5 - Sickerschacht Je nach getroffener Wahl ändert sich die Eingabemaske.
Durchmesser (Diameter)	Durchmesser des Schachtes, nur aktiv bei Knotentyp 1.
Beckengeometrie	nur aktiv für den Knotentyp 2 und 5
Geländehöhe (GroundLevel)	Absolute Höhe des Geländes. Entspricht der Deckelhöhe.
Sohlhöhe (InvertLevel)	Absolute Höhe der Schachtsohle, aktiv bei Knotentyp 1, 2 und 3.

Register „Abdeckung“

Register „Durchflussregulierung“

Register „Verluste“

Register „Druckknoten“

Register „Sickerschacht“

Register „Beschreibung“

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.

Technische Details

Knotenhöhe

Der Wert im Feld "Knotenhöhe" beschreibt streng genommen die Sohle des Rohres. Man stelle sich einen Knoten vor, der über horizontales Rohr DN 500 mit einem Behälter verbunden ist. Der Behälter ist zu 0,6 m gefüllt. In MIKE URBAN wird im Knoten ein Druck von 0,6 m WS ausgewiesen, und das entspricht dem Druck an der Rohrsohle.