Schieber

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung \⯈

Menüpunkt: Editoren > Netz > Schieber
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.6 Orifices

Einleitung

In MIKE+ wird ein Schieber über eine Funktion definiert, mit der der Durchfluss Q zwischen zwei Knoten geregelt wird. Ein Schieber kann in MIKE+ auch mit einer steuerbaren Klappe versehen werden, um unterschiedliche Öffnungsweiten abzubilden.

Ein Schieber kann in MIKE+ auf 2 Arten durchflossen werden: Er kann wie bei einem Durchlass unterhalb der Klappe durchströmt werden, oder wie bei einem Wehr überströmt werden.

Dialogfeld

Ein Schieber benötigt 2 Knoten, außer es wird mit einem freien Auslauf definiert. wenn Sie einen Ausgangsknoten (From node) und einen Abschlussknoten (To node) angeben, wird ein Schieber zwischen zwei Knoten erstellt.

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten (FromNodeID)	KnotenID auf der ständig durchflossenen Seite des Schiebers
Zum Knoten (ToNodeID)	KnotenID auf der Abflussseite des Schiebers

Register Geometrie

Hier können Sie die geometrische Form des Schiebers definieren. Sie können zwischen Kreisprofil, Sonderprofil und Rechteck als Typ wählen.

Nach der Wahl, um welchen Typ Schieber es sich handelt, müssen Sie die Geometrie näher definieren, wie hier anhand eines rechteckigen Querschnitts gezeigt ist:

Feld	Erklärung
Typ (TypeNo)	Verschiedene Typen stehen zur Auswahl: 1 - Kreisprofil 2- Sonderprofil 3 - Rechtecksprofil
Durchmesser (Diameter)	Nur bei Schiebertyp "Kreisprofil" Durchmesser des vollständig geöffneten Kreisprofils in [m]
Höhe (Height)	Nur bei Schiebertyp "Rechtecksprofil" Höhe des vollständig geöffneten Schiebers in [m]
Breite (Width)	Nur bei Schiebertyp "Rechtecksprofil" Breite des vollständig geöffneten Schiebers in [m]
Abflusskoeffizient (DischargeCoeff)	Abflusskoeffizient K
Sohlhöhe (InvertLevel)	Sohlhöhe in [m]
Sonderprofil (CrsID)	Nur bei Schiebertyp "Sonderprofil" Wahl einer tabellierten Geometrie-Definition des Sonderprofil-Querschnitts

Register Steuerung

Im Register Steuerung können Sie angeben, ob dem Schieber eine Rückstauklappe folgt, und eine Echtzeitsteuerung für den Schieber definieren.

Feld	Erklärung
Rückstauklappe (FlapNo)	kein Hakerl: 0 - keine Rückstauklapppe Hakerl gesetzt: 1 - Rückstauklappe vorhanden
Echtzeitsteuerung (RTC) (ControlTypeNo)	kein Hakerl: 0 - keine Echtzeitsteuerung Hakerl gesetzt: 1 - Echtzeitsteuerung
Blade Type (BladeTypeNo)	0 - Gate (underflow) ~ Schieber wird unter der Klappe durchströmt 1 - Weir (overflow) ~ Schieber-Klappe wird überströmt
Hmax (MaxGateLevel)	Maximale Höhe der beweglichen Schieberklappe
Hmin (MinGateLevel)	Minimale Höhe der beweglichen Schieberklappe
vmax Heben (MaxCrestLevelIncreaseSpeed)	Maximale Geschwindigkeit beim Heben der Schieberklappe
vmax Senken (MaxCrestLevelDecreaseSpeed)	Maximale Geschwindigkeit beim Absenken der Schieberklappe

Register Beschreibung

Register Beschreibung

Hier können Sie Zusatzinformationen vergeben, wie die Datenquelle oder eine Asset ID vergeben. Sie haben auch die Möglichkeit, Bilder einzufügen.

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.
Netzwerktyp (NetTypeNo)	Zuordnung des Schiebers zu einem Entwässerungssystem: 1 - Schmutzwasser 2 - Regenwasser 3 - Mischwasser, usw.

Technische Details

Hier erwarten Sie in Zukunft spannende technische Details.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt