Sonderprofile

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung ⯈

Menüpunkte: Editoren > Netz > Sonderprofile
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.10 Generic CRS & Topography

Einleitung

Mit dem Editor Sonderprofile haben Sie die Möglichkeit, über die Standardprofile hinaus, Querschnittsformen für Haltungen und Schieber frei vergeben.

Es gibt meherere Typen von Querprofilen, die in MIKE+ zur Anwendung kommen können. In Sonderprofilen können auch verschiedene Rauhigkeiten innerhalb eines Querprofils vergeben werden.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
Profil ID (MUID)	eindeutige ID des Sonderprofils
Typ(TypeNo)	1 - H-B geschlossen 2 - H-B offen 3 - X-Z geschlossen 4 - X-Z offen 5 - Abgeleitet offen 6 - Abgeleitet geschlossen 7 - X-Z-R-M Offen
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext

Haltungen mit Sonderprofil

Wenn Sie einer Haltung ein Sonderprofil geben wollen, wählen Sie im Haltungs-Eidtor den Haltungstyp Sonderprofil (1) aus. Damit wird das Feld Querprofil freigeschaltet und Sie können entweder ein bereits angelegtes Sonderprofil wählen, oder über Edit ein neues Sonderprofil erstellen (2).

Feld	Erklärung
Anlagen ID (AssetName)	optionale ID um z.B. auf externe Ausgangsdaten rückzuschließen; wird nur im Anlagenmodell verwendet
Haltungs ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
etc.	etc.

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt