Ventile

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung ⯈

Menüpunkt: Editoren > Netz > Ventile
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.7 Valves

Einleitung

Ein Ventil wird in MIKE+ über die Querschnittsweite (oder daraus berechnet durch den durchflossenen Querschnitt) und die Schieberöffnung in % definiert, um den Durchfluss zwischen zwei Knoten zu regeln.

Dialogfeld

Ein Ventil benötigt 2 Knoten, zwischen denen der Durchfluss definiert werden kann.

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten (FromNodeID)	KnotenID auf der Zuflussseite des Ventils
Zum Knoten (ToNodeID)	KnotenID auf der Abflussseite des Ventils

Register Geometrie

Hier können Sie die geometrischen Parameter des Ventils definieren. Die Querschnittsfläche ist per default eine Kreisform.

Sie benötigen mindestens den Durchmesser in [m], die Durchflussfläche in [m^2], die Sohlhöhe in [m], sowie die Schieberstellung in [%].

Feld	Erklärung
Durchmesser (Diameter)	Durchmesser des Profils in [m]
Sohlhöhe (InvertLevel)	Sohlhöhe in [m]
Durchflussfläche (ValveArea)	Durchmesser der maximal durchströmten Fläche in [m	2]
Schieberstellung (ValveOpening)	[%] der Öffnung
Schlüsselkurve (RatingCurveID)	Diese Kurve beschreibt das Verhältnis zwischen der Schieberstellung und dem Verlustkoeffizienten k