Parameter Zeit-Fläche

⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung
Weiter nach Einzugsgebiete ⯈

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter Zeit-Fläche
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.1: Time-Area Method (A)

Einleitung

Die Zeit-Flächen-Methode (Modell A) ist ein einfaches Oberflächenabflussmodell mit minimalen Datenanforderungen. Die Abflussberechnung basiert auf einer einfachen Behandlung hydrologischer Verluste und der Abflussführung durch die sogenannte Zeit-Flächen-Kennlinie. Diese beschreibt, wieviel Prozent des Einzugsgebiets zum Abflussgeschehen beitragen – in Abhängigkeit von der Zeit.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID (MUID)	Identifizierung (Name) des Parametersatzes
Konzentrationszeit (ConcTime)	Zeit [min] die der Niederschlagsabfluss braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets (vom Einzugsgebietsauslass aus betrachtet) zum Einzugsgebietsauslass zu gelangen. (Vorgabewert 7 min)
Anfangsverlust (InitLoss)	Niederschlag [mm], der durch die Benetzung und das Auffüllen von Mulden nicht zum Abfluss kommt bzw. Niederschlag der notwendig ist damit Abfluss entsteht. (Vorgabewert 0,6 mm)
Reduktionsfaktor (RedFactor	Der Abfluss-Reduktionsfaktor steht für Oberflächenabflussverluste die Aufgrund von Evapotranspiration, unvollkommener Undurchlässigkeit in den Einzugsgebieten zustande kommen.
Zeit-Flächen-Diagramm (TACurveID)	Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung. Das Diagramm zeigt an, welcher Teil des Einzugsgebiets zum Abfluss beiträgt – in Abhängigkeit von der Zeit. Mit Klick auf "Bearbeiten" (Edit) kann dieses Diagramm neu angelegt oder adaptiert werden.
Zeit-Flächen-Koeff. (TACoeff)	Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms.

Literaturwerte

Konzentrationszeit

Butler und Davies1) David Butler, John W. Davies (2000): Urban Drainage, 1. Edition, Table 11.4 zitieren folgende Werte für Time of entry, das ist die Zeit, die der Abfluss vom entferntesten Punkt eines Einzugsgebiets bis in die Kanalisation benötigt:

Wiederkehrintervall	Konzentrationszeit
1 Jahr	4 - 8 Minuten
2 Jahre	4 - 7 Minuten
5 Jahre	3 - 6 Minuten

Je höher die Niederschlagintensität, desto rascher gelangt das Wasser in die Kanalisation.

Anfangsverluste

Schmitt und Illgen2) Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12 nennen folgende Literaturwerte:

Parameter	Art der Fläche	empfohlene Werte
Höhe der Benetzung	undurchlässig befestigte Flächen	0.2 - 0.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	0.2 - 1.0 mm
Muldenverlust	glatte Dachflächen	0.2 - 1.0 mm
befestigte Straßen- und Hofflächen	0.4 - 2.0 mm
sonstige befestigte Flächen	0.5 - 2.5 mm
nicht durchlässige und durchlässig befestigte Flächen	1.0 - 5.0 mm