Parameter Zeit-Fläche

⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung
Weiter nach Einzugsgebiete ⯈

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter Zeit-Fläche
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.1: Time-Area Method (A)

Einleitung

Die Zeit-Flächen-Methode (Modell A) ist ein einfaches Oberflächenabflussmodell mit minimalen Datenanforderungen. Die Abflussberechnung basiert auf einer einfachen Behandlung hydrologischer Verluste und der Abflussführung durch die sogenannte Zeit-Flächen-Kennlinie.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
Undurchlässigkeit (ModelAImpArea)	undurchlässiger Anteil der Einzugsgebietfläche (in Prozent der Gesamtfläche)
Parametersatz (ModelAParAID)	Durch Drücken der Schaltfläche Edit (Bearbeiten) öffnet sich der Editor Parameter Zeit-Fläche, in welchem benutzerdefinierte Parametersätze erstellt und gewählt werden können.
Lokale Parameter verwenden	Wenn angehakt, können Werte des Parametersatz Zeit-Fläche spezifisch für ein einzelnes Einzugsgebiet verwendet werden.
Konzentrationszeit (ModelAConcTime)	Zeit [min] die der Niederschlagsabfluss braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets (vom Einzugsgebietsauslass aus betrachtet) zum Einzugsgebietsauslass zu gelangen. (Vorgabewert 7 min)
Reduktionsfaktor (ModelARFactor	Der Abfluss-Reduktionsfaktor steht für Oberflächenabflussverluste die Aufgrund von Evapotranspiration, unvollkommener Undurchlässigkeit in den Einzugsgebieten zustande kommen.
Anfangsverlust (ModelAILoss)	Niederschlag [mm], der durch die Benetzung und das Auffüllen von Mulden nicht zum Abfluss kommt bzw. Niederschlag der notwendig ist damit Abfluss entsteht. (Vorgabewert 0,6 mm)
Zeit-Flächen-Diagramm (ModelATACurveID)	Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung.
Zeit-Flächen-Koeff. (ModelATACoeff)	Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms.