Parameter Zeit-Fläche

⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung
Weiter nach Einzugsgebiete ⯈

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter Zeit-Fläche
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.1: Time-Area Method (A)

Einleitung

Die Zeit-Flächen-Methode (Modell A) ist ein einfaches Oberflächenabflussmodell mit minimalen Datenanforderungen. Die Abflussberechnung basiert auf einer einfachen Behandlung hydrologischer Verluste und der Abflussführung durch die sogenannte Zeit-Flächen-Kennlinie. Diese beschreibt, wieviel Prozent des Einzugsgebiets zum Abflussgeschehen beitragen – in Abhängigkeit von der Zeit.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID (MUID)	Identifizierung (Name) des Parametersatzes
Konzentrationszeit (ConcTime)	Zeit [min] die der Niederschlagsabfluss braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets (vom Einzugsgebietsauslass aus betrachtet) zum Einzugsgebietsauslass zu gelangen. (Vorgabewert 7 min)
Anfangsverlust (InitLoss)	Niederschlag [mm], der durch die Benetzung und das Auffüllen von Mulden nicht zum Abfluss kommt bzw. Niederschlag der notwendig ist damit Abfluss entsteht. (Vorgabewert 0,6 mm)
Reduktionsfaktor (RedFactor	Der Abfluss-Reduktionsfaktor steht für Oberflächenabflussverluste die Aufgrund von Evapotranspiration, unvollkommener Undurchlässigkeit in den Einzugsgebieten zustande kommen.
Zeit-Flächen-Diagramm (TACurveID)	Anwendung von vordefinierten tabellarischen ZF-Kurven oder einer analytisch berechneten ZF-Beziehung. Das Diagramm zeigt an, welcher Teil des Einzugsgebiets zum Abfluss beiträgt – in Abhängigkeit von der Zeit. Mit Klick auf "Bearbeiten" (Edit) kann dieses Diagramm neu angelegt oder adaptiert werden.
Zeit-Flächen-Koeff. (TACoeff)	Wert des Koeffizienten des analytischen ZF-Diagramms.

Literaturwerte

Butler und Davies zitieren folgende Werte für Time of entry, das ist die Zeit, die der Abfluss vom entferntesten Punkt eines Einzugsgebiets bis in die Kanalisation benötigt:

Wiederkehrintervall	Konzentrationszeit
1 Jahr	4-8 Minuten
2 Jahr	4-7 Minuten
5 Jahr	3-6 Minuten

Je höher die Niederschlagmenge, desto rascher gelangt das Wasser in die Kanalisation.