Layer hinzufügen

⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Wasserversorgung
⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Siedlungsentwässerung

Menüpunkt: Karte > Layer hinzufügen
Handbuch: Model Manager User Guide, section 2.4.3: Map Menu

Einleitung

Layer lassen sich hinzufügen:

über das Hauptmenü > Karte > Layer hinzufügen

über die Layersteuerung > Layer und Symbole > Layer

Dialogfeld

Layer-Art	Kommentar
Feature layer
Shape Files (*.shp)	Shape-Dateien
tab Files (*.tab)
XYZ Files (*.xyz)	Textdateien, DezimalPUNKT, Tabulator-getrennt, keine Kopfzeile1) siehe auch MIKE Zero Toolbox User Guide, Kapitel 14
CAD Files (*.dwg, *.dxf)	CAD-Dateien2) erstmals in MIKE+ 2021 Update 1
Geodatabase	ESRI File based Geodatabase
Mesh layer
dfsu Files (*.dfsu)	unstrukturiertes 2D-Format von DHI
Mesh Files (*.mesh)
Raster layer
dfs2 Files (*.dfs2)	2D-Rasterformat von DHI
Arc/Info Binary Grid
Raster text files (*.txt; *.asc)	ESRI Ascii Grid-Datei
Military Elevation Data
GeoTIFF	seit MIKE+ 2021
Image layer
Bitmap files (*.bmp)
JPEG (*.jpeg)
PNG (*.png)	Erweiterung des World-Files lautet *.pngw
TIFF (*.tif; *.tiff)	Verwenden Sie die Erweiterung *.tif mit nur einem F. Den Raumbezug müssen Sie mit einem World-File *.tfw angeben, denn MIKE+ kann den Raumbezug aus GeoTIFFs nicht extrahieren.3) Stand MIKE+ 2021 Update 1. In QGIS exportiert man GeoTIFF via Menü Raster > Conversion > Translate und ergänzt den gdal_translate Parameter -co "TFW = YES"
MIKE result file layer
Hier werden alle Ergebnisdateien angeboten, die gerade geladen sind.

Technische Details

CAD Files (*.dwg, *.dxf)

Nach dem Hinzufügen wird die Symbologie jeder CAD-Datei in vier Register unterteilt:

Point stellt den Einfügepunkt von Blöcken dar.

Polyline stellt Linien dar.

Polygon stellt geschlossene Linienzüge als Flächen dar.

Label kann benutzt werden, um die Eigenschaften eines Zeichnungsobjekts zur Beschriftung heranzuziehen. CAD-Text per se kann derzeit nicht dargestellt werden.

Point/Polyline/Polygon lassen sich nicht indivduell ein- oder ausschalten. Lediglich der Punkt verschwindet, wenn man die Größe auf 0 setzt.

Umwandeln von Geländedaten nach Esri Ascii Grid

In QGIS erfolgt dies beispielsweise mit dem Befehl

"Raster > Konvertierung > Umwandeln" bzw. über

"Verarbeitung > Werkzeugkiste", suchen Sie dann nach gdal_translate

Als Eingabeformate kommen beispielsweise *.tif in Frage. Im Dialogfeld müssen Sie bei der Ausgabedatei lediglich die Dateiendung *.asc angeben, und QGIS weiß was zu tun ist.

Umwandeln von Esri ASCII Raster nach dfs2

Siehe separate Anleitung Esri ASCII Raster in MIKE Rasterdaten (*.dfs2) konvertieren (Grd2MIKE)